КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ ОБЩИЙ ВИД И НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ОСЦИЛЛОГРАФА Лицевая панель осциллографа содержит следующие части: Экран с масштабной сеткой для наблюдения формы сигнала и количественных измерений; Панель управления усилением каналов и сдвига лучей по вертикали; Панель управления разверткой, сдвига лучей по горизонтали, выбора режимов синхронизации и некоторых вспомогательных функций.

Возврат в оглавление