СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Параллельная цепь переменного тока При параллельном соединении активного сопротивления R и реактивных сопротивлений RC и RL мгновенное значение тока в неразветвленной части цепи равно алгебраической сумме токов в параллельных участках: I = IR + IC + IL , а мгновенное значение напряжения одно и то же на всех участках. Приложенное напряжение и ток в неразветвленной части цепи определяются выражениями: U(t) = U0 · cos(w t) , I(t) = I0 · cos(w t - j ) , I0 = U0 {1/R2 + [1/(w L) - w C]2}1/2 , tgj = R[1/(w L) - w C]. Амплитудные значения токов и напряжения связаны соотношениями: U0 = I0R · R = I0C /(w C) = I0Lw L. Мгновенные значения токов в отдельных ветвях цепи: IR = (U0/R) · cos(w t) , IL = [U0/(w L)] · cos(w t - p /2) , IC = U0w C? cos(w t + p /2).

Возврат в оглавление