СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Вольтметр Прибор для измерения напряжения называют вольтметром. Он состоит из стрелочного прибора - гальванометра с внутренним сопротивлением R в и последовательно подключенного к нему добавочного сопротивления R д. Собственное (внутреннее) сопротивление R в вольтметра должно быть как можно больше, чтобы при измерении напряжения на данном участке цепи ток через прибор был минимальным. Добавочное сопротивление в вольтметре нужно для расширения диапазона измерений. Для увеличения диапазона измерений в n раз требуется добавочное сопротивление: R д = R в(n-1). Вольтметр всегда подключается параллельно тому участку цепи, на котором измеряют падение напряжения. Современные цифровые электроизмерительные приборы не содержат механических стрелочных систем, однако, принципы работы с ними остаются такими же.

Возврат в оглавление