СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Конденсатор. Электрическая емкость Заряд проводника пропорционален его потенциалу: q = C · j Коэффициент пропорциональности С называется электрической емкостью или просто емкостью проводника: C = q / j . Конденсатор представляет собой два разноименно заряженных проводящих тела (обкладки), находящихся на небольшом расстоянии друг от друга. Под зарядом конденсатора понимается заряд, расположенный на одной из внутренних, обращенных друг к другу, поверхностей этих обкладок. Заряды обкладок равны по модулю и противоположны по знаку. Емкость конденсатора равна отношению заряда конденсатора к разности потенциалов между его обкладками: C = q / U. Емкость не зависит от заряда конденсатора и определяется его формой и размерами. По форме проводящих поверхностей различают плоские, цилиндрические и сферические конденсаторы. Емкость плоского конденсатора: C = e 0 · e · S / d , где S – площадь поверхности одной пластины; d – расстояние между пластинами; e – диэлектрическая проницаемость материала, находящегося между обкладками; e 0 = 8.854· 10 -12 Ф/м – электрическая постоянная. Емкость цилиндрического конденсатора и коаксиального кабеля : C = 2p · e · e 0 ·l / ln(b/a), где b и a – радиусы внешнего и внутреннего цилиндров; l – длина конденсатора. Емкость сферического конденсатора: C = 4p · e · e 0 / (1/a – 1/b) , где b и a – радиусы внешней и внутренней сфер. ##

Возврат в оглавление