СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Резисторы Конструкция и технология изготовления резисторов имеют большое разнообразие. Различают резисторы постоянного и переменного сопротивления, проволочные, непроволочные, углеродистые, металлопленочные, композиционные, полупроводниковые и т.д. Резисторы характеризуются следующими параметрами: Номинальное сопротивление в Омах (кило омах, мегомах); Максимальная (рабочая) мощность в Ваттах (милливаттах); Температурный коэффициент сопротивления ТКС; Максимальное напряжение; Погрешность или класс точности в процентах. Значение номинального сопротивления указывается на детали цифрами или с помощью цветового кода. Действительное сопротивление резистора может отличаться от номинального, но не более допустимого значения, определяемого классом точности. Стандартный ряд значений сопротивления зависит от класса точности резистора. Наиболее распространенные детали относятся к классам точности, соответствующим 20%, 10% и 5%. Например, класс точности, соответствующий отклонению в 10% (ряд Е12 по ГОСТу) содержит следующий стандартный набор значений сопротивления (Ом, кОм, МОм): 1.0, 1.2, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820. При обозначении номиналов сопротивлений на резисторах и принципиальных электрических схемах вместо десятичной точки используются соответствующие буквы: Е (или R)– для омов, К – для килоомов, М – для мегомов. Например, сопротивления в 5.6 Ом, 68 кОм, 820 кОм следует обозначать как 5Е6, 68К, М82 соответственно. Наиболее распространенные резисторы имеют следующие значения номинальной мощности (в Ваттах): 0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 и более. ТКС характеризует относительное (в процентах) изменение сопротивления резистора при изменении температуры на 1° С. Обычно, ТКС составляет десятые или сотые доли процентов для большинства резисторов. Максимальное напряжение резистора зависит от его конструкции и определяется условиями возникновения электрического пробоя.

Возврат в оглавление