СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Закон Ома для участка цепи. Немецкий физик Георг Ом (1787-1854) в 1826 году обнаружил, что отношение напряжения U между концами металлического проводника, являющегося участком электрической цепи, к силе тока I в цепи есть величина постоянная: U / I = R = const. Эту величину R называют электрическим сопротивлением проводника. Электрическое сопротивление измеряется в Омах. Электрическим сопротивлением 1 Ом обладает такой участок цепи, на котором при силе тока 1 А напряжение равно 1 В: 1 Ом = 1 В / 1 А. Опыт показывает, что электрическое сопротивление проводника прямо пропорционально его длине L и обратно пропорционально площади S поперечного сечения проводника: R = r · L / S. Постоянный для данного вещества параметр r называется удельным электрическим сопротивлением вещества. Удельное сопротивление измеряется в Ом · м. В таблице приводятся значения удельного электрического сопротивления для некоторых материалов и сплавов: Таблица 1. Удельное сопротивление проводников.
Материал | Удельное сопротивление (Ом · м) | Удельное сопротивление (Ом · мм 2/м)
Алюминий | 2,82 · 10-8 | 0,0282
Висмут | 1,2 · 10-6 | 1,2
Вольфрам | 5,5 · 10-8 | 0,055
Железо | 9,8 · 10-8 | 0,098
Золото | 2,42 · 10-8 | 0,0242
Константан | 4,9 · 10-7 | 0,49
Латунь | 8 · 10-8 | 0,08
Манганин | 4,4 · 10-7 | 0,44
Медь | 1,72 · 10-8 | 0,0172
Молибден | 5,6 · 10-8 | 0,056
Никель | 7,24 · 10-8 | 0,0724
Нихром | 1 · 10-6 | 1
Олово | 1,14 · 10-7 | 0,114
Платина | 1,05 · 10-7 | 0,105
Свинец | 2,06 · 10-7 | 0,206
Серебро | 1,62 · 10-8 | 0,0162
Цинк | 5,92 · 10-8 | 0,0592
Экспериментально установленную зависимость силы тока I от напряжения U и электрического сопротивления R участка цепи называют законом Ома для участка цепи: I = U / R. ##

Возврат в оглавление