СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Последовательное и параллельное соединение проводников При последовательном соединении k проводников их общее электрическое сопротивление равно сумме электрических сопротивлений всех проводников: R = R1 + R2 + ... + Rk . При параллельном соединении k проводников величина, обратная общему электрическому сопротивлению цепи, равна сумме обратных величин электрических сопротивлений всех параллельно включенных проводников: 1 / R = 1 / R1 + 1 / R2 + ... + 1 / Rk . ##

Возврат в оглавление