СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Внутреннее сопротивление источника тока В электрической цепи, состоящей из источника тока и проводников с электрическим сопротивлением R, ток совершает работу не только на внешнем, но и на внутреннем участке цепи. Электрическое сопротивление источника тока называется внутренним сопротивлением. На внутреннем участке цепи выделяется количество теплоты Q вн, равное: Q вн = I2 · r · D t, где r - внутреннее сопротивление источника тока. Полное количество теплоты Q полн , выделяющееся при протекании постоянного тока в замкнутой цепи, внешний и внутренний участки которой имеют сопротивления, соответственно равные R и r, равно: Q полн = I2 · R · D t + I2 · r · D t = I2 · (R + r)? D t

Возврат в оглавление