КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО ОКНА И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С КОМПЛЕКСОМ ПАНЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА В конструкторе можно использовать следующие детали:
| резистор (характеризуется сопротивлением в Омах и мощностью в Ваттах, "сгорает" при ее превышении); предохранитель (характеризуется максимальным рабочим током, "сгорает" при его превышении); конденсатор (характеризуется ёмкостью в Фарадах и рабочим напряжением, выходит из строя при его превышении); катушка индуктивности (характеризуется индуктивностью в Генри, имеет очень малое активное сопротивление); монтажный провод (имеет очень малое сопротивление); выключатель (характеризуется двумя состояниями - "разомкнуто" и "замкнуто "); элемент питания (характеризуется полярностью, ЭДС в Вольтах и внутренним сопротивлением в Омах); генератор синусоидального напряжения (характеризуется амплитудой и частотой переменного напряжения); лампочка (характеризуется рабочим напряжением в Вольтах, рабочим током в миллиамперах или мощностью в Ваттах, "перегорает" при их превышении); электронагреватель (характеризуется рабочим напряжением и рабочей мощностью, "перегорает" при их превышении); реальный проводник (характеризуется материалом, длиной и площадью сечения); неизвестная деталь (может быть резистором, конденсатором, катушкой, батарейкой или генератором); реостат (характеризуется максимальным сопротивлением в Омах); конденсатор переменной ёмкости (характеризуется максимальной ёмкостью в Фарадах).

Возврат в оглавление