КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОСЦИЛЛОГРАФОМ 1. Осциллограф вызывается на экран (рабочий стол) нажатием кнопки "Получить осциллограф" на верхней панели окна программы. Для удаления осциллографа нужно щелкнуть на кнопке x в правом верхнем углу его окна. Осциллограф вместе со своими зажимами исчезает с экрана. 2. Подключение осциллографа к точкам исследуемой схемы производится установкой в нужные места общего (темно-синего) и измерительного (красного) зажимов, соединенных с соответствующими гнездами осциллографа. Соединительные провода на экране не показываются, чтобы не загромождать монтажный стол. Зажимы имеют обозначения (буквы А и В), соответствующие каналам осциллографа. Для подключения осциллографа к исследуемой схеме необходимо: установить указатель "мышки" на нужный зажим прибора (указатель примет вид руки); нажать и удерживать левую кнопку "мышки": перетащить зажим (удерживая кнопку) в нужную точку схемы и отпустить кнопку "мышки". Если в процессе работы требуется переключить зажимы в другие места схемы, то используется эта же процедура. Перенос зажима на область прибора приводит к его автоматической "парковке" на соответствующее входное гнездо осциллографа. 3. Установка режимов работы осциллографа осуществляется с помощью регулировки коэффициентов усиления каналов, выбора длительности развертки, режима синхронизации и регулировкой вспомогательных функций. 4. На экране осциллографа нанесена измерительная сетка, с помощью которой можно проводить количественные измерения параметров сигнала. 5. Вы можете использовать для работы один или два канала одновременно. Зажимы осциллографа имеют обозначения "А" и "В", соответственно каналам "А" и "В".

Возврат в оглавление