СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Амперметр Амперметр служит для измерения силы тока в электрической цепи. Он состоит из стрелочного прибора - гальванометра с внутренним сопротивлением R а и параллельно подключенного к нему шунтирующего сопротивления R ш. Собственное (внутреннее) сопротивление R а гальванометра должно быть как можно меньше, чтобы при измерении силы тока в данном участке цепи падение напряжения на приборе было минимальным. Шунт в амперметре нужен для расширения диапазона измерений силы тока. Для увеличения диапазона измерений в n раз требуется сопротивление шунта: R ш = Ra /(n-1). Амперметр всегда включается последовательно с тем участком цепи, в котором измеряется сила тока.

Возврат в оглавление