СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Катушки индуктивности Катушки индуктивности применяют в качестве элементов колебательных контуров, фильтров и дросселей. Дроссели обычно служат для разделения переменной и постоянной составляющих тока. Конструктивно катушки отличаются геометрией и способом намотки, наличием сердечника и металлического экрана и т.д. Катушки индуктивности характеризуются следующими параметрами: Индуктивность в Генри; Добротность; Стабильность; Собственная емкость. Добротность определяется отношением индуктивного сопротивления к активному сопротивлению катушки на данной частоте: QL = RL / R = w L / R и характеризует потери энергии в катушке. Собственную емкость катушки необходимо учитывать при работе на высоких частотах. Стабильность характеризует степень влияния внешних причин на изменение параметров катушки (ее индуктивности и добротности).

Возврат в оглавление