КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОСЦИЛЛОГРАФОМ УСТАНОВКА КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ Для того чтобы изображение сигнала на экране осциллографа не выходило за пределы экрана или не имело слишком малой амплитуды, необходимо правильно выбрать коэффициент усиления канала. Коэффициент усиления осциллографа задается в Вольтах/деление. Это означает, например, что цена деления шкалы экрана осциллографа по вертикали будет равна 500 мВ, если значение коэффициента усиления выбрать равным 500 мВ/дел. Коэффициент усиления осциллографа можно изменять в окне "Усиление" путем выбора нужного значения из предложенного списка. Этот список открывается при нажатии на кнопку t , расположенную справа от окна. Кроме того, можно плавно изменять коэффициент усиления в некоторых пределах с помощью движка s , расположенного правее окна с кнопкой. Для этого необходимо установить указатель "мыши" на этот значок, нажать левую кнопку "мыши" и, удерживая ее в нажатом состоянии переместить движок в нужную позицию. Движок "Сдвиг по вертикали" позволяет смещать луч осциллографа вверх или вниз. ВЫБОР РЕЖИМА РАЗВЕРТКИ. Для правильного отображения периодического сигнала необходимо также выбрать соответствующую длительность развертки осциллографа. Длительность развертки задается в единицах время/деление. Это означает, например, что цена деления шкалы экрана осциллографа по горизонтали будет равна 20 мс, если значение длительности развертки выбрать равным 20 мс/дел. Численное значение длительности развертки задается способами, аналогичными для установки коэффициента усиления. Движок "Уровень синхронизации" устанавливает момент времени начала развертки сигнала, соответствующий заданному значению его амплитуды. Эта регулировка может оказаться полезной для численного определения фазового сдвига между двумя сигналами. Кнопки "А" и "В" выбирают канал, по которому осуществляется синхронизация развертки. Кнопка "Сеть" переключает развертку обоих каналов осциллографа от внутреннего генератора синусоидального напряжения. Этот режим используется для наблюдения сложения перпендикулярных колебаний – фигур Лиссажу. Движком "Яркость" можно изменять интенсивность свечения лучей осциллографа (при этом яркость масштабной сетки не изменяется). ИЗМЕРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОГРАФА Осциллограф позволяет проводить измерения: амплитуды напряжения переменного тока; частоты переменного напряжения; сдвиг фазы между двумя сигналами.

Возврат в оглавление