СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Электрический ток и электродвижущая сила Электрическим током называется упорядоченное движение электрических зарядов. За направление электрического тока принято направление движения положительных зарядов. Электрический ток возникает в проводниках под действием электрического поля. Отношение заряда D q, проходящего через поперечное сечение проводника за время D t, к этому интервалу времени называется силой тока I: I = D q / D t. Сила тока измеряется в Амперах. Если сила тока не изменяется со временем, электрический ток называют постоянным током. Электрический ток в проводниках вызывают так называемые источники постоянного тока. Силы, вызывающие перемещение электрических зарядов внутри источника постоянного тока против направления действия сил электростатического поля, называются сторонними силами. Сторонние силы в гальваническом элементе или аккумуляторе возникают в результате электрохимических процессов, происходящих на границе электрод - электролит. В динамо-машине постоянного тока сторонней силой является сила Лоренца. Отношение работы Аст , совершаемой сторонними силами по перемещению заряда D q вдоль цепи, к значению этого заряда называется электродвижущей силой e источника (ЭДС): e = Аст / D q. Электродвижущая сила выражается в тех же единицах, что и напряжение или разность потенциалов, т.е. в Вольтах. Наиболее распространенные источники постоянного тока и батареи, применяемые в различных бытовых приборах (электронных часах, портативных приемниках и магнитофонах, фонариках и т.д.) имеют ЭДС 1.5В, 4.5В, 9В. В автомобилях применяются аккумуляторы с ЭДС 12В (для легковых) и 24В (у некоторых грузовиков).

Возврат в оглавление