СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Самоиндукция. Индуктивность проводника При любом изменении тока в проводнике возникает ЭДС индукции, которая возбуждается изменением магнитного потока, создаваемого этим же током. Такое явление называется самоиндукцией. ЭДС самоиндукции определяется выражением: e = - L · D I /D t, где L – индуктивность проводника, зависящая от его размеров, формы и от свойств среды, в которой находится проводник. Индуктивность L связывает магнитный поток Ф, пронизывающий контур, с силой тока I в контуре, создающий этот поток: Ф = L · I. Индуктивность длинного соленоида с сердечником равна: L = m 0 · m · N2S / l = m 0 · m ? n2V , где N – число витков; S – площадь поперечного сечения соленоида; l – длина намотки; n = N/l – число витков на единицу длины; V = Sl – объем соленоида; m – магнитная проницаемость сердечника; m 0 = 12.57 · 10–7 Н/А 2 – магнитная постоянная. Энергия W магнитного поля, создаваемого проводником с индуктивностью L, по которому течет ток I, равна: W = LI2 / 2.

Возврат в оглавление