СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Конденсаторы Конденсаторы, как и резисторы, отличаются большим разнообразием по конструкции и технологии изготовления. Существуют переменные, подстроечные, постоянные конденсаторы. Они бывают полярные и неполярные, металлобумажные, электролитические, стеклянные, керамические, танталовые, фторопластовые и т.д. Конденсаторы характеризуются следующими параметрами. Номинальная емкость в Фарадах (пФ, нФ, мкФ); Максимальное (рабочее) напряжение в Вольтах; Температурный коэффициент емкости ТКЕ; Потери энергии (утечка заряда); Собственная индуктивность. По классам точности конденсаторы делятся следующим образом:
Класс | 001 | 002 | 005 | 00 | 0 | I | II | III | IV | V | VI
Отклонение % | ± 0.01 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 1 | ± 2 | ± 5 | ± 10 | ± 20 | -10 +20 | -20 +30 | -20 +50
Чаще всего применяются конденсаторы I, II, III классов точности. Учет потерь энергии в конденсаторе важен в высокоточных и времязадающих цепях. Собственную индуктивность необходимо учитывать при работе на высокочастотных режимах. Стандартные ряды значений емкости такие же, как для сопротивлений соответствующего класса точности. В цепях переменного синусоидального тока конденсатор имеет реактивное (емкостное) сопротивление RC = 1/w C, которое зависит от частоты w переменного тока.

Возврат в оглавление