ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Явление резонанса в цепи переменного тока Цель: изучение установившихся вынужденных колебаний в цепях переменного тока. Исследование явления резонанса. 1. Краткое теоретическое описание. Рассмотрим электрическую схему на рис.1., в которой последовательно соединенные конденсатор, резистор и катушка индуктивности подключены к генератору переменного напряжения: Рис.1. В этой цепи возникают вынужденные колебания силы тока и напряжения на отдельных её элементах. Амплитуда колебаний силы тока в цепи будет зависеть от частоты w приложенного постоянного напряжения генератора, так как сопротивления реактивных элементов – конденсатора и катушки индуктивности зависят от частоты. При низкой частоте w переменного тока емкостное сопротивление конденсатора будет очень большим, поэтому сила тока в цепи будет мала. В обратном предельном случае большой частоты w переменного тока большим будет индуктивное сопротивление катушки , и сила тока в цепи опять будет мала. Полное сопротивление Z цепи, изображенной на рис.1., определяется формулой: . Ясно, что максимальная сила тока в цепи будет соответствовать такой частоте w 0 приложенного переменного напряжения, при которой индуктивное и ёмкостное сопротивления будут одинаковы: (1) При равенстве реактивных сопротивлений катушки и конденсатора, амплитуды напряжений на этих элементах также будут одинаковыми UC = UL. Колебания напряжения на катушке и конденсаторе противоположны по фазе, поэтому их сумма при выполнении условия (1) будет равна нулю. В результате напряжение UR на активном сопротивлении R будет равно полному напряжению генератора U, а сила тока в цепи достигает максимального значения . Циклическая частота w колебаний силы тока и Э.Д.С. при этом равна (2) и совпадает с циклической частотой свободных незатухающих электромагнитных колебаний в электрическом контуре. Явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний силы тока в колебательном контуре при приближении циклической частоты w внешней переменной Э.Д.С. к частоте w 0 свободных незатухающих колебаний в контуре называется резонансом в электрической цепи переменного тока. Частота w = w 0 называется резонансной циклической частотой. Резонансная циклическая частота не зависит от активного сопротивления R. График зависимости Im от w называется резонансной кривой. Резонансные кривые имеют тем более острый максимум, чем меньше активное сопротивление R: Рис.2. 2. Порядок выполнения работы. 2.1. Соберите на монтажном столе схему, показанную на рис. 1., предварительно выбрав значения параметров элементов следующими: Генератор: Uэф = 100 В; n = 10 Гц; Резистор: R = 200 Ом; Р = 500 Вт; Конденсатор: С = 10 мкФ; Uраб = 400 В; Катушка: L = 1 Гн. 2.2. Изменяя частоту генератора от 10 Гц до 100 Гц через 10 Гц, с помощью вольтметров измерьте напряжения на катушке, конденсаторе, резисторе и занесите измеренные значения в таблицу. В наборе конструктора имеется лишь два мультиметра, поэтому придется , изменяя частоту генератора, провести измерения дважды – сначала подключив вольтметры к катушке и конденсатору, а второй раз – подключив вольтметр к резистору. 2.3. Постройте графики зависимости напряжений на резисторе, конденсаторе и катушке в зависимости от частоты генератора. 2.4. Рассчитайте по формуле (2) частоту резонанса и сравните полученное значение с экспериментальным. 2.5. Измените параметры элементов и повторите измерения и расчеты. 2.6. Попытайтесь объяснить экспериментальные графики зависимости напряжений на элементах от частоты переменного тока в цепи. Контрольные вопросы. 3.1. Как зависят реактивные сопротивления конденсатора и катушки индуктивности от частоты переменного тока? 3.2. Почему сила тока в последовательной цепи с конденсатором, катушкой и резистором имеет максимум при определенной частоте и стремится к нулю при очень малой и очень большой частоте. 3.3. Почему при резонансе напряжение на резисторе равно напряжению источника переменного тока? 3.4. При каком условии наступает резонанс в последовательной цепи переменного тока? 3.5. Как используется явление резонанса в быту, технике, науке?

Возврат в оглавление