СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# Переменный электрический ток Физические процессы, происходящие в цепях синусоидального переменного тока, представляют собой установившиеся вынужденные электромагнитные колебания . Напряжение U, создаваемое генератором переменного тока, изменяется со временем t по закону: U(t) = U0 · cos(w t) , где U0 – амплитуда; w = 2p n – круговая или циклическая частота колебаний; n – обычная частота колебаний в герцах. При включении в цепь обычного омического (активного) сопротивления R через него пойдет ток: I(t) = I0 · cos(w t), I0 = U0 / R. Ток изменяется в фазе с приложенным напряжением. При включении конденсатора с емкостью С через него пойдет ток: I(t) = I0 · cos(w t + p /2), I0 = U0Cw . Ток опережает по фазе напряжение на p /2. Конденсатору с емкостью С сопоставляется емкостное (реактивное) сопротивление RC = 1 / (w C). При включении катушки с индуктивностью L через нее пойдет ток: I(t) = I0 · cos(w t - p /2), I0 = U0 /(w L). Ток отстает по фазе от напряжения на p /2. Катушке с индуктивностью L сопоставляется индуктивное (реактивное) сопротивление RL = w L.

Возврат в оглавление