      +----------------------------------------------------------------+
      |     ASTRA - Advanced Sysinfo Tool and Reporting Assistant -    |
      |          Ferramenta Avançada de Informações do Sistema         |
      |                    e Geração de Relatórios                     |
      |                   Versão 5.41  04-Dec-2008                     |
      |              Copyright (C) 1997-2008 Sysinfo Lab               |
      |                 WWW: http://www.sysinfolab.com                 |
      |                 e-mail: support@sysinfolab.com                 |
      +----------------------------------------------------------------+

                            1. Sobre este Programa

      Este programa realiza uma análise da configuração do computador, e
      fornece informações detalhadas sobre todo o hardware e seus modos
      de funcionamento.


                       2. Requisitos Mínimos do Sistema

        - processador 80286
        - 450 kB de memória convencional livre
        - placa de vídeo EGA
        - MS DOS 3.30 ou superior


                        3. Características do Programa

      - detecta 242 tipos de processadores e de coprocessadores

               Lista de processadores detectados pelo programa:

          Intel:       80286
                       80386DX
                       80386SX
                       i386SL
                       i376
                       i486DX/DX2/DX4
                       i486DX2WB/DX4WB
                       i486SX/SX2
                       i486SL
                       i486DX2/DX4 OverDrive for i486DX
                       i486DX2WB/DX4WB OverDrive for i486DX
                       Pentium (P5/P54C/Conroe)
                       Pentium Mobile
                       Pentium OverDrive for i486DX
                       Pentium OverDrive for i486DX4
                       Pentium OverDrive for P5
                       Pentium MMX
                       Pentium MMX Mobile
                       Pentium MMX OverDrive for P54C
                       Pentium Pro
                       Pentium II (Klamath/Deschutes)
                       Pentium II Mobile (Deshutes/Dixon)
                       Pentium II Xeon
                       Pentium II OverDrive for Pentium Pro
                       Celeron (Covington/Mendocino/Coppermine/
                                Tualatin/Willamette/Northwood)
                       Celeron Mobile (Mendocino/Coppermine/Tualatin/
                                       Northwood)
                       Celeron M (Banias/Dothan/Yonah/Conroe-L/Merom-L)
                       Celeron D (Prescott/Cedar Mill)
                       Pentium III (Katmai/Coppermine/Tualatin)
                       Pentium III Mobile
                       Pentium III Xeon (Tanner/Cascades)
                       Pentium III-S
                       Mobile Pentium III-M
                       Pentium M (Banias/Dothan)
                       A1xx
                       Pentium Dual-Core Mobile
                       Core Solo
                       Core Duo
                       Core 2 Solo (Conroe-L/Merom-L)
                       Core 2 Duo (Conroe/Allendale/Wolfdale)
                       Core 2 Duo Mobile
                       Pentium 4 (Willamette/Northwood/Prescott/Cedar Mill)
                       Pentium 4 Extreme Edition (Northwood/Prescott)
                       Pentium 4-M
                       Mobile Pentium 4
                       Pentium D (SmithField/Presler)
                       Pentium Extreme Edition (SmithField/Presler)
                       Xeon (Foster/Prestonia/Nocona/Irwindale)
                       Xeon MP (Foster/Gallatin/Cranford/Potomac)
                       Dual-Core Xeon (Paxville/Dempsey/Woodcrest/Sossaman/
                       Tulsa/Conroe)
                       Core 2 Quad (Kentsfield/Yorkfield)
                       Core 2 Extreme (Conroe/Kentsfield/Yorkfield)
                       Quad-Core Xeon (Clovertown/Kentsfield/Penryn)

          AMD:         Am386DX
                       Am386SX
                       Am486DX/DX2/DX4
                       Am486DX2WB/DX4WB
                       Am486SX
                       Elan SC400 Microcontroller
                       Am5x86
                       Am5x86WB
                       K5 (SSA/5 / 5k86)
                       K6 (K6/Little Foot)
                       K6-2
                       K6-2+
                       K6-III
                       K6-III+
                       Geode LX
                       Athlon (Argon/Pluto/Orion/Thunderbird)
                       Athlon XP (Palomino/Thoroughbred/Barton/Thorton)
                       Athlon 4
                       Athlon MP (Palomino/Thoroughbred)
                       Mobile Athlon XP
                       Duron (Spitfire/Palomino/Morgan/Applebred)
                       Mobile Duron (Spitfire/Palomino/Morgan/Applebred)
                       Sempron (Thoroughbred/Barton/Thorton/Paris/
                                Palermo/Manila/Sparta/Spica)
                       Mobile Sempron (Paris/Sonora/Dublin/Georgetown/Albany/
                                       Roma/Keene)
                       Opteron UP/DP/MP (SledgeHammer/Venus/Troy/Athens)
                       Athlon 64 (ClawHammer/Newcastle/Winchester/
                                  San Diego/Venice/Toledo/Manchester/Orleans/
                                  Lima)
                       Athlon 64 FX (SledgeHammer/ClawHammer/San Diego/Toledo/
                                     Windsor/Brisbane)
                       Mobile Athlon 64 (ClawHammer/Newark/Oakville/
                                         Lancaster)
                       Turion 64 (Lancaster/Richmond)
                       Turion 64 X2 (Taylor/Tyler/Trinidad)
                       Athlon 64 X2 (Toledo/Manchester/Windsor/Brisbane)
                       Athlon X2
                       Phenom X2
                       Dual-Core Opteron (Denmark/Italy/Egypt/Santa Rosa/
                                          Santa Ana/Hound)
                       Phenom X4
                       Phenom FX
                       Opteron (Barcelona/Budapest)

          Cyrix:       Cx486DLC/DLC2
                       Cx486SLC/SLC2
                       Cx486DRx/DRx2
                       Cx486SRx/SRx2
                       Cx486DRu/DRu2
                       Cx486SRu/SRu2
                       Cx486S/S2
                       Cx486Se/S2e
                       Cx486S_a
                       Cx486DX/DX2/DX4
                       OverDrive
                       Cx5x86
                       MediaGX
                       MediaGXm
                       Cx6x86
                       Cx6x86MX/MII

          VIA:         Cyrix III (Joshua/Samuel)
                       C3 (Samuel 2/Ezra/Ezra-T)
                       Antaur
                       C7

          Centaur/IDT: WinChip
                       WinChip2/2A
                       WinChip3

          Rise:        mP6
                       mP6-II

          Transmeta:   Crusoe TM3xxx
                       Crusou TM5xxx
                       Efficeon TM8xxx

          NexGen:      Nx586
                       Nx686

          UMC:         U5D
                       U5S
                       U486DX2
                       U486SX2

          IBM:         386SLC
                       486SLC/SLC2
                       486BLX3

          Texas Instruments:
                       Ti486DX/DX2/DX4
                       Ti486SXL

          C&T:         38600
                       38600SX

          National Semiconductor:
                       Geode GX1/GXLV/GXm
                       Geode GX2
                       Geode LX

          SiS:         55x

              Lista de coprocessadores detectados pelo programa:

          Intel:       80287
                       80287XL
                       80387
                       i387SL
                       i487SX
                       RapidCAD

          Cyrix:       82x87
                       83x87
                       84x87
                       EMC87

          IIT:         2C87
                       3C87
                       4C87
                       4C87DLC

          ULSI:        83x87
                       84x87

          C&T:         38700

          NexGen:      Nx587

      mais qualquer coprocessador integrado.


      - identifica a freqüência do processador. Para processadores
        Pentium, a precisão da detecção é de cerca de  0.1  MHz, mesmo
        em ambientes multitarefa e com a CPU sendo usada. Identifica o
        multiplicador de clock e o clock FSB (Front Side Bus) da CPU.

      - detecta a freqüência original dos processadores (sem overclock),
        socket (processador de slot ou soquete) e tipo do encapsulamento
        (Platform ID) do processador.

      - para processadores que suportam a instrução CPUID- identifica
        fabricante, família, modelo, stepping, tipo do processador,
        BrandID, alias name (codinome), core stepping e também as
        características suportadas (MMX, SSE, SSE2, SSE3, 3DNow! e
        outras).

      - identifica o tamanho e parâmetros da cache L1/L2/L3 do
        processador.

      - detecta módulos de memória com a especificação SPD (tamanho,
        tipo, fabricante, parâmetros de velocidade e outros). O programa
        pode detectar 633 fabricantes de módulos de memória.

      - suporta o padrão DMI/SMBIOS, inclusive detecção do nome do
        sistema, modelo da placa-mãe, BIOS, CPU, cache, parâmetros do
        subsistema de memória, slots da placa-mãe e informações sobre as
        portas.

      - identifica o tamanho da memória convencional e extendida, e
        tamanho da memória convencional livre.

      - identifica 335 fabricantes de placa-mãe com BIOS AMI e 166 com
        BIOS AWARD, e suas respectivas URLs (endereço na Internet).

      - identifica o fabricante do BIOS, data e versão, tipo do
        barramento, nome do chipset e tamanho do BIOS, o gerenciamento
        de energia suportado pelo BIOS e sua versão.

      - identifica o fabricante e o modelo do chipset.

      - identifica dispositivos PCI/AGP, suas características e recursos
        de sistema usados. Para dispositivos AGP- identifica a versão do
        barramento AGP suportada e sua velocidade. O programa pode
        detectar 2173 fabricantes e 5129 dispositivos PCI/AGP.

      - identifica dispositivos de sistema PnP e recursos usados. O
        programa pode detectar 181 fabricantes de dispositivos PnP e
        2384 modelos.

      - identifica dispositivos ISA/PnP e os recursos usados.

      - identifica dispositivos LPT/PnP (impressoras e scanners).

      - identifica 169 fabricantes e 5635 modelos de monitores, o
        tamanho da imagem diagonal real, modos suportados pelo monitor,
        data de sua fabricação e outras características.

      - identifica o tamanho e modelo de dispositivos ATA/ATAPI (HDD,
        CD-ROM, ZIP drives). Suporte completo ao padrão ATA/ATAPI-6,
        incluindo detecção dos modos PIO, DMA e Ultra DMA (inclusive o
        modo ativo) e características dos dispositivos.Identifica
        dispositivos ATA/ATAPI em controladores UDMA externos.

      - detecção da velocidade máxima e atual de leitura/escrita de
        drives de CD.

      - identifica o tipo e tamanho de drives instalados, incluindo
        floppy drives (drives de disquete) e sua geometria.

      - identifica o fabricante e modelo do controlador gráfico, tamanho
        da memória de vídeo, e a lista de todos os modos VESA
        suportados.

      - identifica o tipo da placa de som e suas propriedades (porta,
        IRQ e canais DMA). Para placas de som ISA/PnP e PCI, podem ser
        detectados o fabricante e o modelo do chip.

      - identifica placas de rede, endereços MAC e o nome de rede do
        computador.

      - identifica o fabricante e a versão do DOS, sua localização na
        memória, e também SOs (sistemas operacionais) multitarefa
        (Windows 9x/Me).

      - identifica o tipo de mouse e a porta usada.

      - detecta o número de portas COM e LPT, recursos usados por elas,
        e a presença de um joystick.

 (*)  - você pode criar um arquivo de relatório.

 (*)  - o programa pode rodar em modo de linha de comando.

 (*)  - você pode criar um arquivo de relatório em formato INI.

 (*)  - você tem a capacidade de  importar  relatórios para um software
        de gerenciamento de inventário de hardware (como o Hardware
        Inspector).

      - o programa pode ser carregado de um disco de inicialização.

      - ajuda de hipertexto sensível ao contexto.

      - o programa roda sob qualquer gerenciador de memória extendida
        (QEMM, EMM, etc.) e também em modo DOS sob o  Windows 95/98/Me.

      Observação: (*)- estas opções estão disponíveis somente para
      versões registradas.

                              4. O Conceito Demo

      ASTRA é distribuído em versão demo com tempo de uso limitado. Você
      pode  usá-lo gratuitamente durante um período de teste de 14 dias,
      após o qual você deve registrar o programa ou apagá-lo de todos os
      seus dispositivos de armazenamento. Você pode encontrar
      informações mais detalhadas no contrato de licença (arquivo
      license.txt).

                           4.1 Benefícios do Registro

      1. Você poderá criar um ARQUIVO DE RELATÓRIO.
      2. O programa TRABALHARÁ NO MODO DE LINHA DE COMANDO.
      3. Você poderá criar um ARQUIVO DE RELATÓRIO no formato INI.
      4. Você poderá importar  relatórios  para um software de
         gerenciamento de inventário de hardware como o Hardware
         Inspector.
      5. Você não verá mais telas inoportunas.
      6. Você terá suporte técnico GRATUITO.

                             4.2 Como Registrar-se
      Veja o arquivo register.txt para maiores detalhes.

                             5. Rodando o Programa

                            5.1 Arquivos do programa

         ASTRA.DAT       Arquivo de dados
         ASTRA.EXE       Arquivo executável do programa
         ASTRA.OVR       Arquivo Overlay
         ASTRA.PRG       Módulo Win32
         ASTRA.URL       Atalho para o site Internet da Sysinfo Lab
         ASTRA32.DLL     Biblioteca de vínculo dinâmico
         ASTRA32.VXD     Driver VXD
         ENGLISH.HLP     Arquivo de ajuda em Inglês
         FILE_ID.DIZ     Arquivo de descrição do programa
         LEIA-ME.TXT     Descrição detalhada do programa em Português
                         (este arquivo)
         LICENSE.TXT     Contrato de Licença
         README.TXT      Descrição detalhada do programa em Inglês
         REGISTER.TXT    Formulário de Registro
         RUSSIAN.HLP     Arquivo de ajuda em Russo
         WHATSNEW.TXT    Novidades


                      5.2 Iniciando e Rodando o Programa

      O programa usa uma interface de janelas para apresentar as
      informações. Escolha uma janela a partir do menu 'Information'
      (tecla de atalho F10). Se o título de uma janela estiver inativo
      (cinza), esta janela não está disponível (por exemplo, não há
      barramento PCI no computador). Se houverem barras de rolagem numa
      janela, você pode rolá-la usando as teclas de direção ou um mouse.


                        5.3 Usando o Sistema de Ajuda

      O programa conta com a facilidade de uma ajuda de hipertexto
      sensível ao contexto. Você pode escolher um item no menu
      Help:Contents (Ajuda:Conteúdo), ou usar a tecla de atalho F1.
      Inglês é a linguagem padrão do sistema de ajuda. Se você desejar
      mudá-la, escolha um item no menu Help:Language. Na janela que
      aparece, escolha a linguagem desejada, e clique no botão OK. Você
      pode navegar no sistema de ajuda usando as teclas de cursor, ou
      movimentando a barra de rolagem com um mouse. Você pode ir para os
      links de hipertexto pressionando os botões TAB (próximo item) ou
      Shift-TAB (item anterior) e Enter (ir para o link). Para sair da
      Ajuda, pressione o botão ESC.

                     5.4 Criando um Arquivo de relatório

      Para criar um arquivo de relatório, escolha o item Full Report-
      Relatório Completo (tecla de atalho F2) no menu Report
      (Relatório). Você pode digitar o nome do relatório e comentários
      na janela que aparecerá. Por padrão, o programa cria o arquivo
      como "astra.rpt", com todo o conteúdo das janelas de informações
      do ASTRA. Caso seu computador tenha um nome de rede, o arquivo de
      relatório terá esse nome (8 símbolos no máximo). A criação de
      relatórios  de sumário (Report:Summary Report) e em formato INI
      (Report:INI Format Report, veja o item 4.5) também está
      disponível.


                     5.5 Rodando no Modo Linha de comando

      Modo Linha de comando:
      ASTRA /R[J,S] [[caminho\]nomedoarquivo [.ext]] [/Q] [/?]

        /R[S,J] [[caminho\]nomedoarquivo[.ext]] - criar o relatório no
      'caminho' de diretórios, com o nome 'nomedoarquivo' e a extensão
      '.ext'. O 'caminho' de diretórios padrão é o diretório do
      programa, mesmo que ele não seja o diretório atual. O nome padrão
      do arquivo criado é 'astra' (ou o nome de rede do computador), e a
      extensão padrão é '.rpt'.

          [S] - criar um relatório sumário (simples)
          [J] - criar um relatório em formato INI (a extensão default é
                '.rjs').
        /Q- modo 'quiet' (silencioso). Use ele junto com a opção /R[S,J]
        /nVESA - desabilitar o teste VESA
        /nPNP - desabilitar o teste PNP
        /nISA - desabilitar o teste ISA/PnP
        /nLPT - desabilitar o teste LPT/PnP
        /nSPD - desabilitar o teste SPD
        /nDMI - desabilitar o teste DMI/SMBIOS
        /nSB -  desabilitar o teste da Placa de som
        /?, /H - ajuda

            5.6 Usando o ASTRA com um software de gerenciamento
                de inventário de hardware

      Para criar um arquivo de relatório em formato INI, escolha o item
      INI Format Report no menu Report, ou use a opção /RJ na linha de
      comando. Este arquivo pode ser importado para o Hardware Inspector.

                  Hardware Inspector (Inspetor de Hardware)
      Hardware Inspector é uma aplicação para controle de bens de
      hardware automatizado, e gerenciamento do inventário de hardware.
      O Hardware Inspector é único, pois ele mantém registros separados
      dos dispositivos, e não apenas ajustes de configuração de cada
      computador. Para cada dispositivo é designado um "passaporte", e o
      programa mantém o histórico de suas mudanças entre locais de
      trabalho e registra suas informações de manutenção. Veja mais
      informações em http://www.hwinspector.com.


           5.7 Rodando em um Sistema Operacional (SO) Multitarefa

      O programa roda em uma janela DOS sob o Windows 9x/Me. Graças ao
      uso do módulo externo Win32, a execução do programa dentro de uma
      janela DOS é absolutamente idêntica à operação em DOS "puro".
      Antes de iniciar o programa em SO multitarefa, por favor feche
      todas as aplicações e certifique-se de que nenhum programa esteja
      usando os drives de disco ou a placa de som (caso contrário a
      identificação desses dispositivos pode ser incorreta). Atenção:
      após iniciar o programa, toda a informação na área de
      transferência do Windows será perdida. O programa não roda numa
      janela DOS dentro do Windows 3.x, Windows NT/2000/XP ou OS/2.


                    5.8 Descrição das Janelas do Programa


                         5.8.1 Janela System Summary

      Um resumo do Sistema.

      Processor: fabricante, nome e clock original (sem overclock) do
      processador.

      Co-processor: fabricante e nome do coprocessador numérico. Em 486s
      DX e superiores, o coprocessador e o processador usam o mesmo
      cristal (exceto NexGen Nx586/686), portanto o coprocessador é
      identificado como Internal (interno).

      CPU Clock: freqüência do processador. Para processadores Pentium,
      a freqüência é definida através do comando RDTSC, após ler o TSC
      (Time Stamp Counter). A precisão da freqüência alcança 0.1 MHz,
      mesmo com a CPU sendo usada (importante em um SO multitarefa).
      Para 486s e inferiores, a freqüência do processador é definida por
      sua velocidade. Neste caso, o resultado do programa dentro do
      Windows pode ser incorreto. Para Intel Pentium Pro e superiores,
      AMD K6-2 e superiores, VIA Cyrix III e superiores, IDT WinChip2 e
      superiores, o multiplicador de clock, clock do FSB e o tipo do
      barramento (DDR, QDR) também podem ser identificados.

      Level 1 Cache: tamanho da cache L1 (cache para guardar dados e
      instruções). É identificado para processadores Intel da sexta
      geração e superiores, AMD K5 PR120 e superiores, VIA Cyrix III e
      superiores, e processadores Centaur.

      Level 2 Cache: tamanho da cache L2. A cache L2 é integrada no
      processador, e identificada para processadores Intel da sexta
      geração, AMD K6-2+ e superiores, VIA Cyrix III e superiores.

      Level 3 Cache: tamanho da cache L3 de processadores Intel Xeon.

      System Name: nome do sistema. Pode ser identificado em placas-mãe
      com suporte a DMI/SMBIOS.

      Motherboard OEM: fabricante da placa-mãe. Em alguns casos, o nome
      escrito na caixa da placa não coincide com esta linha. Um exemplo
      clássico é a Acorp. A companhia não possui seus próprios meios de
      produção, então trabalha conjuntamente com fábricas da Hope Vision,
      SuperPower, San Li ou Agama Technology Co. Ltd. Pode ser
      identificado em placas-mãe com BIOS AWARD e AMI.

      Board Model: modelo da placa. Pode ser identificado em placas-mãe
      com suporte a DMI/SMBIOS.

      BIOS Version: fabricante e versão do BIOS.

      Chipset Vendor: fabricante do chipset da placa-mãe. Chipset é um
      grupo de microchips desenhados para realizar uma ou mais funções,
      e vendidos como uma unidade. É identificado somente em sistemas
      com barramento PCI.

      Chipset: nome do chipset. É identificado somente em sistemas com
      barramento PCI ou BIOS AWARD.

      PCI Bus Version: versão do barramento PCI (se não houver no
      sistema, o programa exibe a mensagem 'Not Present'- não presente).

      PnP BIOS Version: versão do BIOS PnP (se não houver no sistema, o
      programa exibe 'Not Present' -não presente).

      DMI/SMBIOS Vers.: versão do DMI/SMBIOS (se não houver, o programa
      exibe 'Not Present' -não presente).

      Monitor Vendor: fabricante do monitor. Pode ser identificado
      somente em monitores relativamente novos.

      Monitor Model: alguns monitores não suportam esta função. Neste
      caso, o programa relatará 'Old Style Monitor/Cable' (monitor/cabo
      antigo).

      Base Memory: tamanho da memória convencional. Memória convencional
      é os primeiros 640 Kb de memória rodando em modo real. Também
      poderá ser identificado o tamanho da memória convencional livre.

      Extended Memory: tamanho da memória extendida. Memória extendida é
      toda a memória acima do primeiro megabyte de RAM.

      Total Memory: tamanho total da RAM (memória de acesso aleatório).
      Caso módulos de memória SPD estejam presentes, esta linha indica o
      tamanho de cada módulo e sua velocidade.

      HDD Model: fabricante e modelo do Hard Disk Drive (Drive de Disco
      Rígido), lidos a partir do controlador IDE. Caso mais de um HDD
      esteja instalado, esta linha e as demais sobre HDs e drives ATAPI
      se chamarão "1st HDD Model" (primeiro modelo de HDD), "2nd HDD
      Model" (segundo modelo de HDD), e assim sucessivamente.

      HDD Size: tamanho do HDD lido a partir do controlador IDE. Caso
      drives IDE não estejam instalados, o tamanho do HDD é identificado
      através do BIOS.

      ATAPI Model: fabricante e modelo do drive ATAPI (CD-ROM, DVD-ROM,
      ZIP, ótico-magnético, etc) lido através do controlador IDE.

      ATAPI Speed: velocidade máxima de leitura do dispositivo ATAPI. A
      velocidade máxima de escrita suportada pelo dispositivo é indicada
      entre parênteses.

      Video Chip Vendor: fabricante do chip de vídeo. É identificado
      somente para placas de vídeo PCI/AGP.

      Video Chip: principal microchip do controlador gráfico. É
      identificado somente para placas de vídeo PCI/AGP.

      VESA OEM String: identificação do BIOS de Vídeo presente em
      qualquer placa de vídeo com suporte ao padrão VESA. Se o VESA não
      for suportado, o programa relata o adaptador como sendo do tipo
      EGA/VGA.

      Video Memory: tamanho da memória de vídeo retornado pela função
      VESA BIOS. Alguns aceleradores gráficos não retornam o tamanho
      total da memória de vídeo, mas sim o tamanho identificado no modo
      2D.

      Sound Chip Vendor: fabricante do chip de som. É identificado
      somente para placas PnP e PCI.

      Sound Chip: modelo do chip de som. É identificado somente para
      placas PnP e PCI.

      Sound card Type: compatibilidade da placa de som com placas Sound
      Blaster (um padrão no mercado).

      DSP Version: versão do processador digital DSP instalado na placa
      de som.

      Base Port, IRQ, 8bit DMA, 16bit DMA: configuração da placa de som-
      número da porta principal, número do canal IRQ, número do canal
      DMA 8 bit. Para SB16 e superiores- identifica o número do canal
      DMA 16 bits.

      Floppy Drives: identifica o índice alfabético (letra) do floppy
      drive, sua capacidade e tamanho físico do drive (5.25 ou 3.5
      polegadas).

      Printer Vendor: fabricante da impressora. É identificado somente
      para impressoras LPT/PnP.

      Printer Model: modelo da impressora, identificado somente para
      impressoras LPT/PnP.

      DOS Version: versão e fabricante do DOS. Identifica a localização
      do SO na memória (relata HMA se o DOS estiver na high memory area-
      área de memória alta). MSDOS 7.0 e superiores vêm junto com o MS
      Windows 9x/Me.

      Multitask OS: nome do SO multitarefa sob o qual o programa foi
      executado. Entre parênteses o programa indica a versão do seu SO.

      Windows Folder: diretório onde o Windows está instalado.

      Modem Vendor:

      Modem Model:

      Network Vendor: fabricante da placa de rede. É determinado somente
      para placas de rede ISA/PnP e PCI.

      Network Card: modelo da placa de rede. É determinado somente para
      placas de rede ISA/PnP e PCI.

      MAC Address: endereço MAC da placa de rede. Necessita ter o
      NetBIOS instalado.

      Network Name: nome de rede do computador. Esta característica está
      disponível somente se o nome de rede do seu computador for
      especificado.

      Mouse Type: tipo do mouse. Valores possíveis- Bus, Serial, InPort,
      PS/2, HP. Se você não usa um mouse PS/2, será identificada a porta
      COM que possuir um mouse instalado. Se um driver de mouse não está
      instalado ou o próprio mouse está ausente, o programa mostrará a
      mensagem 'Not Found' (não encontrado).

      LPT Ports: número de portas paralelas no computador. Entre
      parênteses o programa indica o número da porta I/O usada.

      COM Ports: número de portas seriais no computador. Entre
      parênteses o programa indica o número da porta I/O usada.

      Joystick: checa se um joystick está instalado no sistema.


                        5.8.2  Janela DMI System Info

      Informações DMI sobre o sistema.
      Atenção: as informações DMI desta e outras janelas são fornecidas
      pelo fabricante da placa-mãe e podem estar imprecisas e/ou
      incorretas.

      System Vendor:

      Product Name: nome do produto do sistema.

      Version: versão do sistema.

      Serial Number: número serial do sistema.

      UUID: Universal Unique ID number- Número universal de
      identificação único.

      Wake-up Type: identifica o evento que causou o ligamento do
      sistema (botão liga/desliga, chamado da rede- wake on lan - etc).

      Structure Length:


                       System Enclosure or Chassis Info

      Informações do gabinete ou chassi- para modelos que fornecem essas
      informações ao sistema.

      Manufacturer: fabricante do gabinete.

      Type: tipo do gabinete.

      Version: versão do gabinete.

      Serial Number: número de série do gabinete.

      Asset Tag:

      Boot-up State: identifica o estado do gabinete na última vez em
      que este foi ligado.

      Power Supply St.: identifica o estado da(s) fonte(s) de energia
      do gabinete na última vez em que foi(foram) ligada(s).

      Thermal State: identifica o estado térmico do gabinete na última
      vez em que foi ligado.

      Security Status: identifica o estado físico de segurança do
      gabinete na última vez em que foi ligado.

      OEM-defined: contém informações específicas do OEM (Original
      Equipment Manufacturer- Fabricante de Equipamento Original) ou do
      fabricante do BIOS.

      Height: a altura do gabinete.

      Power Cords: identifica o número de cabos de força associados ao
      gabinete ou chassi.

      Contained Element: identifica o número de elementos incluídos no
      gabinete.

      Structure Length:


                      5.8.3  Janela DMI Motherboard Info

      Informações DMI sobre a Placa-mãe.

      Board Vendor: fabricante da Placa-mãe.

      Product Name: modelo da Placa-mãe.

      Version: versão da Placa-mãe.

      Serial Number: número de série da Placa-mãe.

      Structure Length:

                 On Board Device Info (dispositivos on board)

      Description: descrição do dispositivo.

      Device Type: tipo do dispositivo.

      Status: estado do dispositivo - habilitado/desabilitado.

      System Configuration Options: contém informações necessárias para
      configurar os principais jumpers e switches da placa.


                            5.8.4  Janela CPU Info

      Informações sobre a sua CPU.

      Processor: fabricante, nome e clock original (sem overclock) do
      processador.

      Co-processor: fabricante e nome do coprocessador numérico. Em
      486s DX e superiores, o coprocessador e o processador usam o mesmo
      cristal (exceto NexGen Nx586/686), portanto o coprocessador é
      identificado como Internal (interno).

      CPU Clock: freqüência do processador. Para processadores Pentium,
      a freqüência é definida através do comando RDTSC, após ler o TSC
      (Time Stamp Counter). A precisão da freqüência alcança 0.1 MHz,
      mesmo com a CPU sendo usada (importante em um SO multitarefa).
      Para 486s e inferiores, a freqüência do processador é definida por
      sua velocidade. Neste caso, o resultado do programa dentro do
      Windows pode ser incorreto.

      Frequency Range: intervalo de freqüências para o qual os
      processadores desse tipo foram feitos.

      Level 1 Cache: tamanho da cache L1 (cache para guardar dados e
      instruções). É identificado para processadores Intel da  sexta
      geração e superiores, AMD K5 PR120 e superiores, VIA Cyrix III e
      superiores, e processadores Centaur.

      Level 2 Cache: tamanho da cache L2. A cache L2 é integrada  no
      processador e identificada para processadores Intel da sexta
      geração, AMD K6-2+ e superiores, VIA Cyrix III e superiores.

      Level 3 Cache: tamanho da cache L3 de processadores Intel Xeon.

      System Bus Clk: clock do barramento de sistema do processador.

      FSB Clock: clock FSB do processador e tipo do barramento (DDR,
      QDR). É determinado para processadores Intel Pentium Pro e
      superiores, AMD K6-2 e superiores, VIA Cyrix III e superiores,
      IDT WinChip2 e superiores.

      Multiplier: multiplicador de clock do processador. É determinado
      para processadores Intel Pentium Pro e superiores, AMD K6-2 e
      superiores, VIA Cyrix III e superiores, IDT WinChip2 e superiores.

      Expected Clock: clock original (sem overclock) do processador.
      Permite identificar um processador  com overclock. Está disponível
      para processadores Intel Pentium Pro e superiores.

      Platform ID: Soquete (de slot ou soquete) e tipo do encapsulamento
      do processador. É  determinado para processadores Intel Pentium II
      e superiores.

      Vendor: Identificação do fabricante do processador
        'GenuineIntel' - para a companhia Intel;
        'AuthenticAMD' - para a companhia AMD;
        'UMC UMC UMC ' - para a companhia UMC;
        'CyrixInstead' - para a companhia Cyrix;
        'NexGenDriven' - para a companhia NexGen;
        'CentaurHauls' - para a companhia Centaur/IDT;
        'RiseRiseRise' - para a companhia Rise;
        'GenuineTMx86' - para a companhia Transmeta;
        'Geode by NSC' - para a companhia National Semiconductor;
        'SiS SiS SiS ' - para a companhia SiS.

      Processor Name: nome interno do processador.

      Processor Type: identifica se há somente um processador no sistema
      (single) ou não (dual), e processadores overdrive. Para cada caso
      o programa relatará, respectivamente, 'Original OEM Processador',
      'Dual Processador' ou 'OverDrive Processador'.

      Family, Model, Stepping: informações identificadas pela instrução
      CPUID. Family (família) é a geração do processador (para
      processadores Intel: 4 - 486, 5 - Pentium, 6 - Pentium Pro e
      processadores baseados no seu kernel).

      CPU Signature: código de verificação de 8 bytes do
      processador.

      BrandID: identifica processadores Celeron, Pentium III, Pentium
      III Xeon, Pentium III-S, Pentium III-M, Celeron Mobile, Pentium 4,
      Pentium 4-M, Xeon, Xeon MP, AMD Opteron e Athlon 64. Disponível em
      processadores Intel baseados na tecnologia Coppermine 0.18-micron.

      Logical CPU Cnt: contagem de processadores lógicos com
      tecnologia Hyper-Threading.

      Max (Ext)CPUID Level: valores retornados pela instrução CPUID com
      argumentos 0 e 80000000h, respectivamente.

      Serial Number: número de série do processador. Disponível nos
      processadores Intel Pentium III e Pentium II Mobile. O número de
      série deve ser habilitado no BIOS Setup.

      Alias Name: codinome do processador antes do seu lançamento
      oficial. A tecnologia de produção pode ser relatada entre
      parênteses, também.

      Core Stepping: Core stepping para identificar erros do processador
      e taxas de freqüência.

      MSR XXh: contém o MSR (Model Specific Register- Registrador de
      Modelo Específico) apropriado.

      Instruction Set:
        - Floating-Point Unit on-Chip (Unidade de Ponto Flutuante no
          Chip)
        - IA MMX Technology (Tecnologia IA MMX)
        - Streaming SIMD Extensions (SSE)
        - Streaming SIMD Ext. - 2 (SSE-2)
        - Streaming SIMD Ext. - 3 (SSE-3)
        - Intel Architecture - 64 (IA-64)
        - AMD MMX Instruction Extensions
        - AMD 3DNow! Instructions (Instruções AMD 3DNow!)
        - AMD 3DNow! Extensions (Extensões AMD 3DNow!)
        - AMD x86-64 Long Mode
        - Cyrix Extended MMX
        - CMPXCHG8 Instruction Supported (Instrução CMPXCHG8 Suportada)
        - Fast System Call
        - Conditional Move Instruction (Instrução de Move Condicional)
        - CLFLUSH Instruction (Instrução CLFLUSH)
        - Fast Save and Restore
        - Monitor/MWAIT
        - AMD SYSCALL and SYSRET Instruction

      Processor Features: lista de características do processador
      retornadas pela instrução CPUID.
        - Virtual Mode Extension (Extensão de Modo Virtual)
        - Debugging Extension (Extensão de Depuração)
        - Page Size Extension (Extensão de Tamanho de Página)
        - Time Stamp Counter
        - Model Specific Registers (Registradores de Modelo Específico)
        - Physical Address Extension (over 32 bit)- Extensão de Endereço
          Físico (acima de 32 bits)
        - Machine-Check Exception
        - On-chip APIC Hardware Supported - built-in local APIC (deve
          estar habilitado no BIOS)
        - Memory Type Range Registers
        - Page Global Enable
        - Machine-Check Architecture
        - Page Attribute Table (Tabela Atributos de Página)
        - 36-bit Page Size Extension
        - Processor Serial Number (Número de Série do Processador)
        - Debug Store
        - Self-Snoop
        - Hyper-Threading Technology
        - Signal Break on FERR
        - CPL-Qualified Debug Store
        - L1 Context ID
        - AMD Model-Specific Registers
        - AMD Multiprocessing Capable (Capacidade de Multiprocessamento)
        - AMD No-execute Page Protection

      Power Management:
        - ACPI Support (Suporte a ACPI)
        - Thermal Monitor Supported (Monitor Térmico Suportado)
        - Thermal Monitor 2 (Monitor Térmico 2)
        - Enhanced SpeedStep Technology
        - AMD Temperature Sensor (Sensor de Temperatura)
        - AMD Frequency ID Control
        - AMD Voltagem ID Control
        - AMD Thermal Trip
        - AMD Thermal Monitoring (Monitoramento Térmico)
        - AMD Software Thermal Control (Software de Controle Térmico)

      Caso o seu processador não suporte a instrução CPUID, esta lista
      de características mostrará somente os três primeiros itens,
      seguido da mensagem 'CPUID Command: Not Present' (Comando CPUID:
      ausente).


                          5.8.5  Janela DMI CPU Info

      Informações DMI sobre a CPU instalada no computador.

      Processor Vendor: fabricante do processador.

      Processor Version: modelo do processador.

      Current Speed: velocidade atual da CPU.

      External Clock: freqüência do clock externo.

      Voltage: voltagem do núcleo da CPU.

      Processor Upgrade: tipo do soquete (slot ou soquete) do
      processador.

      Processor Status: estado da CPU - habilitada/desabilitada.

      Socket Designation: designação de referência do soquete.

      Processor Type: tipo do processador.

      Processor Family: família do processador.

      Processor ID1: dados simples de identificação do processador.

      Processor ID2: dados simples de identificação do processador.

      Max Speed: velocidade interna máxima do processador suportada pelo
      sistema.

      Socket Status: soquete da CPU- ocupado ou não.

      Serial Number: número de série da CPU.

      Asset Tag:

      Part Number: part number da CPU.

      Structure Length:

                    5.8.6  Janela Cache Configuration Info

      Informações de Configurações da Cache. Esta janela está disponível
      somente para processadores Intel da sexta geração e superiores,
      AMD PR120 e superiores, VIA Cyrix III e superiores, dentre outros.

                                 Level 1 Cache
      Sub-items Instruction & Data Cache consistem de Size (Tamanho),
      Associativity (Associação), Lines per Tag (exceto processadores
      Intel), e Lines Size.

      Sub-items 4-Kbyte e 4-MByte Instruction & Data TLB Information
      consistem do Número de Entradas e Associação.

                                 Level 2 Cache
      Sub-items Size, Associativity, Lines per Tag (exceto processadores
      Intel), Lines Size.

      Para processadores AMD Athlon/Duron: sub-items L2 Data TLB e L2
      Unified TLB consistem de 4-Kbyte e 4-MByte Pages e L2 TLB
      Information. Todos eles são caracterizados por Número de Entradas
      e Associação.

                                 Level 3 Cache
      Sub-items Size, Associativity, Lines Size. Disponível em
      processadores Intel Xeon, Pentium 4 EE.


                         5.8.7  Janela DMI Cache Info

      Informações sobre os níveis de cache L1/L2/L3.

      Cache Level: nível da cache sendo analisada.

      Installed Size: tamanho de cache instalada.

      Operational Mode: modo de operação.

      Current SRAM Type: tipo da SRAM atual.

      Status: estado da cache - habilitada/desabilitada.

      Socket Designation: designação de referência.

      Cache Socketed:

      Location: localização relativa ao módulo da CPU- internal/external
      (interna/externa).

      Maximum Cache Size: tamanho máximo de cache que pode ser instalada.

      Supported SRAM:

      Cache Speed: velocidade do módulo de cache, em nanosegundos.

      Error Correction: esquema de correção de erros suportado por este
      componente de cache.

      System Cache Type: tipo lógico de cache - instruction / data /
      unified (instruções / dados / unificado).

      Associativity: associação da cache.

      Structure Length:


                            5.8.8  Janela BIOS Info

      Informações do BIOS.

      Motherboard  OEM: fabricante da placa-mãe. Em alguns casos, o nome
      escrito na caixa da placa não coincide com esta linha. Um exemplo
      clássico é a Acorp. A companhia não possui seus próprios meios de
      produção, então trabalha conjuntamente com fábricas da Hope Vision,
      SuperPower, San Li ou Agama Technology Co.

      OEM URL: endereço Web do fabricante da placa-mãe, de onde uma
      atualização de BIOS pode ser baixada.

      BIOS Version: fabricante e versão do BIOS.

      BIOS Model, Submodel, Revision: modelo, sub-modelo e revisão do
      BIOS. Necessário somente em antigas versões de BIOS (relatado como
      FCh/01h/00h em todas as versões modernas).

      BIOS Date: data da edição do BIOS atual. Identifica a data de
      lançamento da placa-mãe (se o BIOS não estiver atualizado).

      AWARD Copyright: informações sobre os direitos autorais do
      fabricante (somente para BIOS AWARD).

      Motherboard ID: identificação da placa-mãe mostrada durante a
      inicialização do computador (somente para BIOS AWARD e AMI).

      BIOS ID: identificação do BIOS mostrada durante a inicialização do
      computador (somente para BIOS AWARD e AMI).

      BIOS Type: tipo do BIOS (somente para BIOS AWARD).

      Bus Type: tipo do barramento do sistema da placa-mãe (somente para
      BIOS AWARD).

      Processor: família do processador (somente para BIOS AWARD e AMI).

      Chipset: nome do chipset da placa-mãe (somente para BIOS AWARD).

      Chipset ID: identificação do chipset (somente para BIOS AWARD e
      AMI).

      BIOS Revision: número da versão do BIOS (somente para BIOS AWARD e
      AMI).

      BIOS Size: tamanho do microchip que contém o BIOS (somente para
      BIOS AMI).

      Advanced Power Management Version: versão do APM (Gerenciamento de
      Energia Avançado). Em BIOS com o recurso Energy Star, serão
      identificadas a versão do APM e as características suportadas:
        - 16-bit PM Interface Support
        - 32-bit PM Interface Support
        - CPU Idle Call Reduces Processor Speed
        - BIOS Power Management Disabled
        - BIOS Power Management Disengaged


                         5.8.9  Janela DMI BIOS Info

      BIOS Vendor:

      BIOS Version:

      BIOS Date: data do lançamento do BIOS.

      BIOS ROM Size: tamanho do dispositivo físico que contém o BIOS.

      Starting Segment: localização do segmento do endereço inicial do
      BIOS.

      Current Language: linguagem atualmente instalada.

      Number of Lang.: número de linguagens disponíveis.

      Structure Length:

      Bus Supported: barramentos de sistema suportados pelo BIOS.
        - PCI é Suportado
        - AGP é Suportado
        - USB é Suportado
        - ISA é Suportado
        - VLBus é Suportado
        - MCA é Suportado
        - EISA é Suportado
        - PC Card é Suportado

      Boot Options: opções de boot (inicialização) suportadas pelo BIOS.
        - Selectable Boot - boot selecionável
        - Boot From CD - boot a partir de um CD
        - ATAPI ZIP Drive Boot - boot a partir de um ZIP Drive padrão
          ATAPI
        - LS-120 Boot - boot a partir de um drive LS-120
        - BIOS Boot Specification
        - Boot From PC Card
        - Network Service Boot supported - boot a partir de um serviço
          de rede
        - I2O Boot
        - 1394 Boot

      BIOS Features (características do BIOS):
        - BIOS Characteristics
        - ACPI Supported (ACPI é suportado)
        - PnP is Supported (Plug'n'play é suportado)
        - APM is Supported (Advanced Power Management é suportado)
        - ESCD Support (suporte a ESCD- Extended System Configuration
          Data)
        - Enhanced Disk Drive (EDD)
        - BIOS is Upgradeable (Flash)- o BIOS aceita um upgrade (é flash
          bios)
        - BIOS ROM is Socketed (o ROM BIOS é "soqueteado")
        - BIOS Shadowing is Allowed (Sombreamento de BIOS é permitido)
        - Smart Battery Supported
        - Int 13h - 5.25"/360kB Floppy (suporta drives de 5.25"/360kB)
        - Int 13h - 5.25"/1.2MB Floppy (suporta drives de 5.25"/1.2MB)
        - Int 13h - 3.5"/720kB Floppy (suporta drives de 3.5"/720kB)
        - Int 13h - 3.5"/2.88MB Floppy (suporta drives de 5.25"/2.88MB)
        - Int 5h, Print Screen Service
        - Int 9h, 8042 Keyboard Services
        - Int 14h, Serial Services
        - Int 17h, Printer Services
        - Int 10h, CGA/Mono Vídeo Services
        - Int 13h - Floppy for NEC 9800
        - Int 13h - Floppy for Toshiba
        - NEC PC-98


                         5.8.10  Janela PCI/AGP Info

      PCI Bus Version: versão do barramento PCI. Se não houver no
      sistema, o programa exibe a mensagem 'Not Present' (não presente).

      Number of PCI Buses: número de barramentos PCI. O número 1 indica
      sistemas de processador único, sem barramento AGP.

      A seguir, a lista de dispositivos instalados no barramento PCI.

      PCI Bus, Device, Function: número do barramento, número de série
      do dispositivo e número da função.

      Vendor: código e nome do fabricante do dispositivo. Por exemplo, o
      código 8086h pertence à Intel Corporation.

      Device: código e nome do dispositivo PCI. O programa pode
      identificar muitos dispositivos instalados em um barramento PCI -
      de chipsets a placas de vídeo.

      Subsys Vendor: não disponível em alguns dispositivos PCI.

      Subsystem ID: não disponível em alguns dispositivos PCI.

      Class: classe do dispositivo.

      SubClass: subclasse do dispositivo PCI.

      Revision: revisão do fabricante.

      Interface: tipo da interface de programa do dispositivo.

      Memory Access,  I/O Access,  Bus Master: modos possíveis de
      execução do dispositivo.

      Device Timing: valores possíveis - fast, medium, slow, reserved
      (rápido, médio, lento, reservado).

      66 MHz Speed Support: identifica se o dispositivo suporta
      freqüência de barramento de 66 MHz.


      Os seguintes itens são opcionais:

      SMBus Port: porta principal de acesso ao SMBus.

      ROM Address: endereço ROM do dispositivo.

      Memory Address: intervalo de endereços de memória do dispositivo.

      Base I/O Port: número da porta I/O do dispositivo.

      System IRQ: número da IRQ de sistema do dispositivo.

      Interrupt Pin: pin Interrupt usado pelo dispositivo PCI.


      Para dispositivos AGP os seguintes 2 itens estão disponíveis:

      AGP Capabilities, Version: versão do barramento AGP suportada pelo
      dispositivo.

      AGP Speed Supported: velocidade do barramento AGP suportada pelo
      dispositivo. 'Selected' é a velocidade atual do barramento.


                        5.8.11  Janela SPD Memory Info

      Fornece informações de módulos de memória com suporte à função SPD.
      Para ler as informações, o módulo de memória e o chipset  devem
      suportar a função SPD. Atualmente, o programa suporta os seguintes
      chipsets:

        - com ponte sul (south bridge) Intel PIIX4
        - Intel 440MX
        - SMSC Victory66
        - Intel ICH/ICH0/ICH2/ICH2-M/ICH3-S/ICH3-M/ICH4/ICH4-M/ICH5/ICH5R/
          ICH6/ICH7/6300ESB/ESB2 hub
        - com ponte sul VIA 596/A/B
        - com ponte sul VIA 686/A/B
        - com ponte sul VIA VT8231/VT8233/VT8233A/VT8233C/VT8235/VT8237
        - com ponte sul Reliance OSB4/CSB5/CSB6
        - com ponte sul AMD 755/756/766/768/8111
        - com ponte sul ALI 1533/1543/1535
        - nVidia nForce/nForce2/nForce3/nForce4
        - com ponte sul SiS 5595/961/962/963.

      Observação: a leitura das informações SPD é bloqueada em alguns
      modelos de placa-mãe Asustek.

      Memory Type: características do módulo de memória - tamanho,
      velocidade (PC66, PC100, PC133 para SDRAM; PC1600, PC2100, PC2700,
      PC3200 para DDR SDRAM), tipo de uso da memória (SDRAM, DDR SDRAM,
      DDR SGRAM, DRDRAM, EDO).

      Manufacturer: fabricante do módulo de memória. Caso o fabricante
      do módulo de memória seja desconhecido (a memória foi feita na
      China), o programa o identificará como "Noname" (sem nome).

      Module Type: tipo do módulo de memória (DIMM, RIMM, SO-RIMM).

      Module Attributes: atributos do módulo. Valores possíveis:
      'Unbuffered', 'Buffered', 'Registered, Unbuffered',
      'Registered, Buffered'. Somente para memórias SDRAM e DDR.

      Error Checking: checagem de erros do módulo de memória. None-
      ausente, Parity - checagem de paridade, ECC- error correction
      (entre parênteses a descarga do módulo de correção de erros).
      Somente para memória SDRAM e DDR.

      CAS# Latency: latência do 'CAS' (Column Address Strobe)- tempo
      levado para posicionar um certo setor sob a cabeça de leitura/
      escrita. Entre parênteses: Cycle Time (período de tempo, em
      nanosegundos) / freqüência máxima em MHz, Access Time (somente
      para SDRAM/DDR)- tempo de acesso em nanosegundos.

      CS# Latency: latência CS#. Somente para DDR.

      WE# Latency: latência WE#. Somente para DDR.

      CLS# Latency: latência CLS#. Somente para DRDRAM.

      Data Width: largura do barramento de dados externo.

      SDRAM Width: organização do módulo de memória. Somente para SDRAM
      e DDR.

      Voltage Interface: interface de voltagem do módulo de memória.

      Protocol Version: versão do protocolo RDDRAM atual. Somente para
      RDDRAM.

      SPD Revision: número da revisão SPD em uso.

      Part Number: Part Number único.

      Manufacturer Date: data de fabricação do módulo de memória.

      Serial Number:  número de série único do módulo.

      Revision Code: número do código de revisão do módulo.

      Observação:  algumas  características  de módulos de memória
      'Noname' (sem nome) podem ser identificadas como 'None' (nenhum),
      isto é, as informações correspondentes estão ausentes.


                       5.8.12a  Janela DMI Memory Info

      Para placas-mãe com suporte a DMI/SMBIOS, versão 2.2 ou superior.

      Physical Memory Array: informações sobre o controlador de memória.

      Maximum Capacity: capacidade Máxima de memória para este conjunto.

      Location: localização física do conjunto de memória ou na placa do
      sistema, ou numa placa adicional.

      Use: identifica a função para a qual o conjunto é usado.

      Memory Error Corr.: método primário de correção ou detecção de
      erro em hardware suportado por este conjunto de memória.

      Memory Devices: número de slots ou soquetes disponíveis para
      dispositivos de memória neste conjunto.

      Structure Length:

      Descreve um único dispositivo de memória pertencente a um conjunto
      físico de memória maior.

      Size: tamanho do dispositivo de memória. Se não há instaladas -
      Not Present.

      Form Factor: implementação form factor para este dispositivo de
      memória.

      Memory Type: tipo da memória usada neste dispositivo.

      Speed: velocidade do dispositivo, em megahertz (MHz).

      Device Locator: string que identifica o soquete fisicamente
      classificado ou a posição na placa onde o dispositivo de memória
      está localizado.

      Bank Locator: número da string que identifica o banco fisicamente
      classificado onde o dispositivo de memória está localizado.

      Total Width: largura total (em  bits) desse dispositivo de memória,
      incluindo quaisquer bits de checagem ou correção de erro. Se não
      há bits de correção de erro, este valor deve ser igual ao Data
      Width.

      Data Width: largura dos dados, em bits, desse dispositivo de
      memória.

      Device Set: identifica quando o dispositivo de memória é parte de
      um conjunto que deve ser preenchido com dispositivos do mesmo tipo
      e tamanho, e o conjunto ao qual este dispositivo pertence.

      Type Detail: detalhes adicionais sobre o tipo do dispositivo de
      memória.

      Manufacturer: fabricante do dispositivo de memória.

      Serial Number: número de série  do dispositivo de memória.

      Asset Tag:

      Part Number: Part Number do dispositivo de memória.

      Structure Length:


                        5.8.12b  Janela DMI Memory Info

      Para placas-mãe com suporte a DMI/SMBIOS de versões INFERIORES à
      2.2.

      Memory Controller: informações sobre o controlador de memória.

      Maximum Capacity: capacidade máxima de memória para este
      controlador.

      Memory Types: descreve as características físicas dos módulos de
      memória que são suportados pelo sistema.

      Memory Slots: número de slots ou soquetes disponíveis para
      dispositivos de memória neste controlador.

      Error Correcting: capacidade de correção de erros do controlador
      de memória.

      Error Detecting: método de detecção de erros do controlador de
      memória.

      En. Error Correct.: identifica as capacidades de correção de erro
      habilitadas quando a estrutura foi montada.

      Current Interleave: atual suporte a interleave.

      Supported Interl.: interleave suportado.

      Supported Speeds: descreve a velocidade dos módulos de memória
      suportados pelo sistema.

      Module Voltage: descreve as voltagens requeridas para cada soquete
      de módulos de memória controlado por este controlador.

      Structure Length: descreve um único módulo de memória que faz
      parte de um grande controlador de memória físico.

      Installed Size: tamanho do dispositivo de memória. Se não estiver
      instalado, o programa exibe 'Not Present' (não presente).

      Memory Type: tipo da memória usada neste dispositivo.

      Socket Designation: designação de Referência.

      Bank Connections: conexões do banco de memória (RAS#).

      Current Speed: velocidade do módulo de memória, em ns.

      Enabled Size: identifica a quantidade de  memória  atualmente
      habilitada para uso do sistema a partir do módulo.

      Error Status: estado de erro do módulo de memória.

      Structure Length:


                     5.8.13  Janela IDE (ATA/ATAPI) Info

      Informações sobre os dispositivos ATA/ATAPI instalados no
      computador.

      Dispositivos ATA (geralmente um disco rígido)

      HDD Model: fabricante e modelo do HDD, lidos através do
      controlador IDE.

      HDD Default Size: tamanho real do HDD, lido através do
      controlador IDE. Devido a dois diferentes modos de definir um
      'megabyte', a capacidade do seu disco rígido pode ser calculada de
      duas maneiras diferentes: depois de calcular o número de bytes na
      fórmula cabeças * setores * cilindro * 512-bytes-por-setor, você
      pode conseguir o resultado na unidade 'megabyte' dividindo este
      valor por 1024*1024 (como faz o BIOS do computador), ou por
      1000*1000 (como fazem os produtores de discos rígidos).

      HDD Geometry: Heads, Sectors, Tracks (cabeças, Setores, Trilhas):
      número lógico de cabeças, setores por trilha e trilhas de acordo
      conforme o endereçamento CHS. Estes dados não relacionam-se com os
      parâmetros físicos do HDD.

      Compatibility: compatibilidade desse dispositivo com o padrão
      ATA/ATAPI específico.

      Serial Number: número de série único do HDD.

      Controller Revision:  número  da  revisão  retornado  pelo
      controlador IDE.

      HDD Marketing Size:

      Buffer Size: tamanho do buffer do controlador IDE (não confunda
      com cache de disco). Parte do buffer pode ser usada para
      propósitos do sistema, e seu tamanho real pode ser menor. Alguns
      discos rígidos não fornecem informações sobre o tamanho do buffer.

      Buffer Type: tipo do buffer interno do controlador IDE. Valores
      possíveis- 'Not specified', 'Single ported single sector buffer',
      'Dual ported multi-sector buffer', 'Dual ported multi-sector
      buffer with a read caching'.

      ECC bytes: número de bytes de correção.

      Security Erase Time: Security Erase Time (em minutos).

      Enh. Security Erase: Security Erase Aperfeiçoado.

      Current APM Value: valor atual do Advanced Power Management
      (Gerenciamento de Energia Avançado).

      Acoustic Management: valor atual do Automatic Acoustic Management-
      Gerenciamento Acústico Automático (recommended - valor recomendado
      pelo fabricante) e status (habilitado/desabilitado).

      PIO Mode Support: PIO (Programamed Input/Output) é a forma de
      mover dados entre dispositivos em um computador, no qual todos os
      dados devem passar pelo processador. Quanto maior o número, maior
      a taxa de transferência (para PIO modo 4 - 16.6 MBps).

      SW DMA Mode Support: número do modo DMA single word suportado.
      Active: modo SW DMA atualmente habilitado pelo BIOS.

      MW DMA Mode Support: DMA ('Direct Memory Access'- Acesso Direto à
      Memória) é o protocolo de transferência onde um dispositivo
      periférico transfere informações diretamente para ou da memória,
      sem o processador do sistema ser requerido para efetuar a
      transação. Com exceção do modo anterior, os modos DMA single word
      podem ser suplantados pelos modos DMA multiword. Active: modo MW
      DMA atualmente habilitado pelo BIOS.

      UDMA  Mode  Support: número do modo UltraDMA. A velocidade de
      transmissão teórica para o modo UltraDMA 2 é 33 MB/s, e 100 MB/s
      para o modo 5. Alguns chipsets não suportam o modo UltraDMA (por
      exemplo, os chipsets i430VX e inferiores, enquanto o i440BX
      suporta somente o modo 2). Active: modo UltraDMA atualmente
      habilitado pelo BIOS.

      Setor per Interrupt: número de setores que podem ser transferidos
      por interrupção no block mode (modo de bloco). Active: número
      atual de setores por interrupção.

      HDD Features (Características ATA):
        - DMA Transfer: suporte do HDD ao modo DMA
        - LBA Supported: LBA (Logical Block Addressing) - acessos feito
          através de grandes blocos lógicos de dados. Destinado a
          quebrar a barreira dos 504 MB, para que o BIOS possa suportar
          discos maiores do que 1024 cilindros
        - Block Mode: modo de blocos do HDD. Isto significa que mais do
          que um setor pode ser transferido em cada interrupção; drives
          mais novos permitem transferir 16 ou 32 setores de uma vez
        - Double Word I/O: suporte ao modo DMA com duas palavras de
          dados (data words)
        - Standard Standby Timer
        - IORDY Supported
        - IORDY may be disabled (IORDY pode ser desabilitado)
        - S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, Reporting Technology-
          Tecnologia de Auto-monitoramento, Análise e Relatos): um
          padrão aberto para desenvolvimento de drives de disco e
          sistemas de software que automaticamente monitoram a "saúde"
          de um drive de disco, e relatam problemas em potencial, para
          que você tome ações pró-ativas, prevenindo e impendindo
          "desastres" de disco
        - S.M.A.R.T. Self-test (Auto-teste do S.M.A.R.T.)
        - S.M.A.R.T. Error Logging (Relatos de erro do S.M.A.R.T.)
        - Security Mode
        - Removable Media (Mídia Removível)
        - Power Management (Gerenciamento de Energia)
        - PACKET Command
        - Write Cache
        - Look-ahead
        - Release Interrupt
        - Service Interrupt
        - Device Reset Command (Comando Reiniciar o Dispositivo)
        - Host Protected Area
        - Write Verify Command
        - Write Buffer Command
        - Read Buffer Command
        - NOP Command
        - Identify Device DMA Command (Comando de Identificação do DMA
          do Dispositivo)
        - Download Microcode Command
        - Read/Write DMA Queued
        - CFA Feature
        - Advanced Power Management (Gerenciamento de Energia Avançado)
        - Removable Media Status (Estado da Mídia Removível)
        - Power-up in Standby
        - Set Features Req. to Spinup
        - Set Max Security Extension
        - Automatic Acoustic Management (Gerenciamento Acústico
          Automático): para otimizar a relação velocidade/ruído do seu
          disco rígido
        - 48-bit Address: Suporte ao endereço LBA 48-bit
        - Device Configuração Overlay
        - Flush Cache Command
        - Flush Cache Ext Command
        - Media Serial Number (Número de Série da Mídia)
        - Media Card Pass Through
        - Streaming Feature
        - General Purpose Logging (Relatos de Propósitos Gerais)
        - Write DMA/Multiple FUA EXT
        - Write DMA Queued FUA EXT
        - World Wide Name

      Iniciando por S.M.A.R.T., cada item pode ser habilitado ou
      desabilitado.


                  Dispositivos ATAPI (geralmente um CD-ROM)

      ATAPI Model: fabricante e nome do dispositivo ATAPI.

      ATAPI Type: tipo do Dispositivo (HDD, CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM
      scanner, streamer (fita), etc.) instalado na porta EIDE.

      ATAPI Name: nome ATAPI completo.

      Vendor Specific: qualquer texto de informação fornecido pelo
      fabricante.

      Read Speed: velocidade máxima de leitura do seu dispositivo de CD
      (valor atual entre parênteses).

      Write Speed: velocidade máxima de escrita do seu dispositivo de CD
      (valor atual entre parênteses).

      Buffer Size: tamanho do buffer do dispositivo de CD.

      Loading Mechanism: tipo do mecanismo de carregamento de um Disco
      ('tray'- bandeja).

      Rotation Control: método de controle de rotação (CLV/CAV).

      Read Retry Count: número de novas tentativas de leitura caso a
      primeira falhe.

      Write Retry Count: número de novas tentativas de escrita caso a
      primeira falhe (importante somente para CDs regraváveis).

      Compatibility:  compatibilidade  do  dispositivo  com  o padrão
      ATA/ATAPI exato.

      Serial Number: número de série ATAPI Único.

      Controller Revision: número da versão retornado pelo Controlador
      IDE.

      Command  DRQ  Type:  tipo do comando DRQ. Valores possíveis -
      'Microprocessor DRQ', 'Interrupt DRQ', 'Accelerated DRQ'.

      Command Packet Size: comando tamanho dos pacotes. Valores
      possíveis - '12 bytes' e '16 bytes'.

      PIO Mode Support: PIO (Programamed Input/Output) é a forma de
      mover dados entre dispositivos em um computador, no qual todos os
      dados devem passar pelo processador. Quanto maior o número, maior
      a taxa de transferência (para PIO modo 4 - 16.6 MBps).

      SW DMA Mode Support: número do modo single word DMA suportado.
      Active: modo SW DMA atualmente habilitado pelo BIOS.

      MW DMA Mode Support: DMA ('Direct Memory Access'- Acesso Direto à
      Memória) é o protocolo de transferência onde um dispositivo
      periférico transfere informações diretamente para ou da memória,
      sem o processador do sistema ser requerido para efetuar a
      transação. Com exceção do modo anterior, os modos DMA single word
      podem ser suplantados pelos modos DMA multiword. Active: modo MW
      DMA atualmente habilitado pelo BIOS.

      UDMA Mode Support: número do modo UltraDMA. A velocidade de
      transmissão teórica para o UltraDMA modo 2 é 33 MB/s, e 100 MB/s
      para o modo 5. Alguns chipsets não suportam o modo UltraDMA (por
      exemplo, chipsets i430VX e inferiores, enquanto o i440BX suporta
      somente o modo 2). Active: modo UltraDMA atualmente habilitado
      pelo BIOS.

                   ATAPI Features (Características ATAPI):
        - DMA Transfer: suporte do Drive ao modo DMA
        - LBA Supported: LBA (Logical Block Addressing) - acessos feitos
          através de grandes blocos lógicos de dados.
        - Block Mode: rodando no modo de blocos. Isto significa que mais
          de um setor pode ser transferido em cada interrupção; drives
          mais novos permitem transferir 16 ou 32 setores de uma vez
        - IORDY Support
        - IORDY may be Disabled
        - ATA Software Reset
        - Overlap Operation
        - Command Queuing
        - Interleaving DMA

      Reading Features (Características de Leitura):
        - CD-R Disk Read (Lê CD-Rs)
        - CD-RW Disk Read (Lê CD-RWs)
        - DVD-ROM Disk Read (Lê DVD-ROMs)
        - DVD-R Disk Read (Lê DVD-Rs)
        - DVD-RAM Disk Read (Lê DVD-RAMs)
        - Read Packet Using Method 2
        - Read Mode2 Form1 Sectors
        - Read Mode2 Form2 Sectors
        - Multisession Disk Read (Lê CDs Multi-sessão)
        - READ-CD Command on AudioCD
        - Read Bar Code Capable (Capaz de ler o Código de Barras)
        - Read Lead-in (CD-Text)

      Writing Features (Características de Escrita):
        - CD-R Disk Write(Grava CD-Rs)
        - CD-RW Disk Write(Grava CD-RWs)
        - DVD-R Disk Write(Grava DVD-Rs)
        - DVD-RAM Disk Write(Grava DVD-RAMs)
        - Test Write Mode Support (Suporta o modo Teste de Escrita)
        - Buffer Under-run Free Rec.

      Other Features (Outras Características):
        - Audio Play Support (suporte a Audio Play)
        - CD-DA Stream is Accurate
        - Composite Audio/Vídeo
        - Digital Output on Port 1 (Saída Digital na Porta 1)
        - Digital Output on Port 2 (Saída Digital na Porta 2)
        - Support Subcode R-W
        - Support Subcode R-W D&C
        - C2 Pointers Supported
        - ISRC Supported
        - UPC Supported


                       5.8.14  Janela PnP Devices Info

      Informações sobre os dispositivos Plug'n'play.

      PnP Version: versão do BIOS PnP.

      Number of PnP Devices: número de dispositivos de sistema PnP.


      A seguir, segue a lista de todos os dispositivos de sistema PnP.

      Device Number: Número do dispositivo de sistema PnP.

      Node Size: tamanho da memória fornecida para dispositivos PnP.

      PnP Device ID: identificação do dispositivo padrão EISA e seu
      nome.

      Base Type: tipo básico do dispositivo e seu nome.

      SubType: subtipo do Dispositivo.

      System  IRQ: número e  tipo da IRQ do sistema habilitada. Valores
      possíveis - 'High True Edge',  'Low True Edge', 'High True Level',
      'Low True Level'.

      DMA Channel: número e tipo do canal de DMA. Valores possíveis -
      'Type 8237', 'Type A', 'Type B', 'Type F', capacidade - 8/16 bit,
      Bus Master support.

      I/O Port: intervalo de portas I/O usadas.

      Memory Address: intervalo de endereços de memória e  seu  tipo.
      Valores possíveis - ROM, RAM, capacidade - 8/16/32 bit, Cacheable,
      Shadow.


                         5.8.15  Janela ISA/PnP Info

      Fornece informações de todos os dispositivos ISA/PnP. O programa
      os detecta mesmo que seu BIOS não  suporte PnP.

      Number of ISA/PnP Cards: número de placas ISA/PnP instaladas.

      Read Port: número da porta de leitura de dados ISA/PnP.

      Card Number: número da placa ISA/PnP no sistema.

      ISA Device ID: identificação do dispositivo ISA/PnP padrão EISA e
      seu nome.

      Serial Number: número de série único da placa.

      PnP Version: número da versão PnP suportada pela placa.

      ANSI String: string de texto interna da placa ISA/PnP.


      Toda placa ISA/PnP possui um ou mais dispositivos lógicos. A
      seguir, a lista de todos esses dispositivos.

      Logical DevID: identificação do dispositivo lógico padrão EISA e
      seu nome.

      Status: estado atual do dispositivo lógico - habilitado /
      desabilitado.

      Compatible ID: identificação de dispositivo compatível. Caso não
      tenha os drivers originais, você pode usar os drivers desse
      dispositivo compatível.

      ANSI String: string de texto interna da placa ISA/PnP.

      I/O Port: número da porta I/O usada pelo dispositivo.

      System IRQ: número e tipo da IRQ de sistema usada pelo
      dispositivo. Valores possíveis: High True Edge, Low True Edge,
      High True Level, Low True Level.

      DMA Channel: número e capacidade do canal DMA usado  pelo
      dispositivo. Valores possíveis - 8/16 bit.

      Memory Address: endereços de memória e  sua  saída.   Possíveis
      valores - 8/16/32 bit.


                         5.8.16  Janela LPT/PnP Info

      Fornece informações de todos os dispositivos LPT/PnP (impressoras,
      scanners). O dispositivo LPT deve obedecer o  padrão IEEE-1284.
      Observação: esses campos  são opcionais,  exceto Manufacturer,
      Model e Class.

      Fabricante: fabricante do dispositivo LPT/PnP.

      Model: modelo do dispositivo.

      Class: classe do dispositivo. Valores possíveis:  PRINTER
      (impressora),  MODEM,  NET, HDC, PCMCIA, MEDIA, FDC, PORTS,
      SCANNER, DIGCAM.

      Description: descrição do dispositivo.

      Memory: tamanho da memória Instalada.

      Version: versão do dispositivo.

      Revision: revisão do dispositivo.

      Command Set: conjunto de comandos suportados pelo dispositivo.

      IO Preferences: preferências de IO suportadas.

      Compatible ID: identificação de dispositivo compatível. Caso não
      tenha os drivers originais, você pode usar os drivers desse
      dispositivo compatível.

      Status: estado atual do dispositivo.

      Other: outro identificador único desse dispositivo/fabricante.


                        5.8.17  Janela DMI/SMBIOS Info

      Esta janela está disponível em sistemas com suporte a DMI/SMBIOS.

      DMI/SMBIOS Version: versão da especificação DMI/SMBIOS.

      Number of Structures: número total de estruturas DMI/SMBIOS.

      Structure Address: endereço inicial físico da tabela de estruturas
      SMBIOS somente-leitura.

      OEM Strings: Free form strings definidas pelo OEM.

      Other Structures: lista de estruturas DMI/SMBIOS (nome, código),
      não suportadas pelo programa.


                        5.8.18  Janela DMI Slots Info

      Contém informações sobre os slots do sistema.

      Slot Type: tipo do slot do sistema (AGP, PCI, ISA, etc.)

      Current Usage: uso atual- available/ in use (disponível / em uso).

      Data Bus Width: largura do barramento de dados do slot.

      Slot Designation: designação de referência.

      Slot Length: comprimento do slot - sort length / long length.


                        5.8.19  Janela DMI Ports Info

      Int. Connector Type: tipo do conector Interno.

      Ext. Connector Type: tipo do conector externo.

      Port Type: descreve a função da porta.

      Int. Designator: designador de referência Interna,  isto é,
      interno ao gabinete.

      Ext. Designator: designação de referência externa (externa ao
      gabinete).


                          5.8.20  Janela Drives Info

      Fornece informações sobre todos os drives de sistema reconhecidos
      pelo BIOS. São mostrados o código alfabético (letra) dos drives,
      sua capacidade, número de cilindros, cabeças e setores por trilha.
      Caso um CD-ROM  esteja instalado, o programa detectará seu código
      alfabético e a versão do MSCDEX.

      INT 13h Extension: se esta extensão não for suportada, o BIOS não
      identificará o tamanho correto de discos maiores que 8 GB. O
      Windows emula esta extensão e sempre retorna a versão 1.x.


                          5.8.21  Janela Monitor Info

      Esta janela está disponível somente em computadores com monitores
      relativamente novos, e placas de vídeo que suportem a
      especificação VBE/DC. Todas as placas recentes suportam VBE/DC
      (algumas placas de vídeo têm modos ON/OFF Plug-n-Play - ele deve
      estar em ON). É necessário usar um cabo Plug-n-Play conectando a
      placa de vídeo e o monitor para que o programa consiga detectar o
      tipo do monitor.

      Monitor Vendor: nome do fabricante do monitor.

      Monitor Model: nome do modelo do monitor.

      Diagonal: tamanho do monitor diagonal real (visível). Este tamanho
      é menor do que o tamanho do tubo  indicado no próprio monitor e em
      listas de preço. O tamanho diagonal real de monitores 14 polegadas
      é 12.7 polegadas, de monitores 15 polegadas - 13.8 polegadas, de
      monitores 17 polegadas - 15.7 polegadas. Alguns monitores antigos
      de 15 polegadas usam tubos de 14 polegadas, então o tamanho
      visível pode ser menor do que um típico de 15 polegadas.

      Serial Number: número de série único do monitor.

      Fabricação: mês e ano de fabricação do monitor.

      EDID Version: versão da especificação VBE/DC.

      Horizontal Size: tamanho da imagem horizontal real (visível).

      Vertical Size: tamanho da imagem vertical real (visível).

      Gamma Factor: padrão usado para corrigir a distorção de brilho
      não-linear.

      Display Type: tipo da tela - color/monochrome (colorida/
      monocromática).

      Input Signal: tipo do sinal de entrada - analogue/digital
      (analógico/digital).

      Internal Vendor, Internal Model, Internal Number (opcional).

      Vertical Frequency: taxa de freqüência vertical (opcional).

      Horizontal Freq.: taxa de freqüência horizontal (opcional).

      DPMS Features: características DPMS suportadas pelo monitor:
        - Active Off - modo active off (não ativo).  O consumo de
          energia é menor do que 5 Wt, retornando ao modo normal dentro
          de 8-20 segundos
        - Suspend - modo suspendido. O consumo de energia é menor do que
          30 Wt, retornando ao modo normal dentro de  4 segundos
        - Standby - modo standby (estado de prontidão). O consumo de
          energia é menor do que  80% do consumo normal, retornando ao
          modo normal dentro de  1 segundo.

      Supported Modes: lista de modos suportados (tamanho horizontal e
      vertical em pixels), e freqüência de refresh (atualização)
      suportada (em Hz). A taxa de refresh do monitor pode ser menor do
      que a indicada na documentação do mesmo.


                           5.8.22  Janela Video Info

      Caso sua placa de vídeo não suporte o padrão VESA, somente os
      itens VESA OEM String e Video Memory estarão disponíveis nesta
      janela.

      Video Chip Vendor: fabricante do chip de vídeo. É identificado
      somente para placas de vídeo PCI/AGP.

      Video  Chip: principal microchip do controlador gráfico. É
      identificado somente para placas de vídeo PCI/AGP.

      Subsys Vendor: nome da série da placa de vídeo (opcional).

      Subsystem ID: nome da placa de vídeo (opcional).

      AGP Version: versão do barramento AGP suportada pela placa de
      vídeo.

      AGP Speed: velocidade do barramento AGP suportada pela placa de
      vídeo. 'Selected' é a velocidade atual.

      VESA Version: a versão 1.2 é o padrão para todas as modernas
      placas de vídeo. A maioria das novas placas de vídeo é equipada
      com BIOS suportando o VESA 2.0/3.0, e é possível carregar o driver
      para outras placas de vídeo (por exemplo, UniVBE v.5.3). Driver
      UniVBE v.6.0 suporta o padrão VESA 3.0.

      VESA OEM String: identificação do BIOS de vídeo presente em
      qualquer placa de vídeo com suporte ao padrão VESA. Se o VESA não
      é suportado, o programa relata o adaptador como sendo do tipo
      EGA/VGA.

      Video Memory: tamanho da memória de vídeo retornado pela função
      VESA BIOS. Alguns aceleradores gráficos não retornam o tamanho
      total da memória de vídeo, mas sim o tamanho identificado no modo
      2D.

      OEM software version: somente para VESA 2.0.

      Vendor Name: fabricante da especificação VBE. Somente para VESA
      2.0.

      Product Name: nome do produto (somente Para VESA 2.0).

      VESA Power Management Version: versão do Gerenciamento de Energia
      Vesa.

      Supported Features (características suportadas):
        - Standby (estado de prontidão)
        - Suspend (estado suspendido)
        - Off (estado desligado)
        - Reduced On
      (veja a  Janela Monitor Info)

      Supported VESA Modes: tabela com todos  os modos VESA BIOS
      suportados, contendo o número do modo, se modo texto ou gráfico
      (text/graph), resolução horizontal e vertical (width/height),
      número de cores (colors), número de pixels por bit (bpp) e
      características suportadas. Os modos VESA 1.2 são compatíveis
      somente com modos banked tradicionais. Os modos VESA 2.0 suportam
      modos banked+linear. Caso sua memória de vídeo seja muito pequena
      para suportar algum desses modos, este será marcado como "Not
      Supported" (não suportado) na seção Features. O programa mostra a
      lista de modos de vídeo S3 adicionais para as placas de vídeo S3.


                               6. Erros Conhecidos

      1. Durante a detecção de sua placa de som usando o gerenciador de
         memória EMM386, a seguinte mensagem pode ser mostrada: 'EMM386
         DMA buffer is too small. Add D=64 parameter and reboot' ("O
         buffer DMA do EMM386 é muito pequeno. Adicione o parâmetro D=64
         e reinicie"). Faça o que o EMM386 pede, e tudo funcionará
         direito.
      2. A informação SPD não pode ser lida dos módulos de memória em
         alguns modelos de placas-mãe Asustek.


                                  7. Agradecimentos

      - A  seguinte literatura foi usada para identificar processadores
        sem suporte a CPUID e a freqüência da classe 486 e processadores
        inferiores: x86 CPU/FPU Detection Library. TMi0SDGL Revision  2
        Version 2.15. Copyright (c) 1996-98 por B-coolWare.
      - O autor usou a Lista de Interrupções x86/MS-DOS, Release 61 por
        Ralf Brown.
      - Informações de banco de dados de fabricantes de placa-mãe
        fornecidas pelo IC Book (http://icbook.com.ua)
      - Banco de dados de dispositivos  PCI, atualizado em
        http://members.datafast.net.au/dft0802/.
      - Agradecimentos a Vladimir Afanas'ev (autor do Teste de
        Velocidade do Sistema).
      - muitos agradecimentos aos testadores do programa beta: Andrey
        Ikonnikov, Yury Lysenkov, Maxim Bulanov, Alexey Klimin e Dmitry
        Molosnov.
      - Agradecimentos a Elena Ognovenko (www.ogonek.narod.ru) pela
        tradução para inglês da documentação.
      - Agradecimentos a Marcos Gonçalves pela tradução para Português da
        documentação.
      - Agradecimentos especiais a todos aqueles que enviaram-nos
        arquivos de relatórios, comentários e sugestões.

                                 8. Feedback

      Por favor,  sinta-se livre para mandar todas as suas perguntas,
      sugestões, comentários e relatórios de erros para o endereço:
      support@sysinfolab.com

      Por favor, contate-nos para obter informações adicionais sobre
      compra do nosso software: sales@sysinfolab.com

      Caso o programa relate algo como 'unknown'- desconhecido -  (por
      exemplo, um modelo de monitor), não hesite em mandar-nos seu
      arquivo de relatório e o nome do dispositivo não detectado.

      Sysinfo Lab está especialmente interessada em receber arquivos de
      relatório criados em sistemas com as seguintes configurações:
        - velhos modelos de computador (486DX e inferiores)
        - novos modelos de computador (Xeon, Opteron, Athlon 64)
        - PCs com processadores raros (VIA Cyrix, Rise,  IDT,  Intel
          Pentium II Xeon / III Xeon)
        - computadores de marcas registradas (IBM, Compaq, Dell, etc.)
        - notebooks.

      Você pode fazer download da última versão do programa em:
        http://www.sysinfolab.com

[FIM DO ARQUIVO]