*******************************************************************************
●ドキュメント種別	：各サンプル説明ファイル
●ファイル記号名称	：manspr.txt
●対象ライブラリ記号名称：spr
●対象ライブラリ名称	：スプライト
●バージョン　　	：1.00
●作成者		：H.E
●作成日		：1994-7-25
●その他のメッセージ　	：なし
*******************************************************************************

1.サンプルの動作内容と使用方法

	●smpspr20.c
		[タイトル]	スプライト表示基本処理のテスト
		[動作内容]	各種スプライトコマンドの実行および
                                次のＴＶモードのテスト
                                (1) 320x240 モード
                                (2) 640x240 モード
                                (3) 640x480 モード (倍密インターレース)
		[使用方法]	(1) 以下のコマンドでブートＲＯＭを初期化。
                                    RS [ﾘﾀｰﾝ]
                                    GO [ﾘﾀｰﾝ]
                                    [CTRL-C]
                                    G 400
                                    [CTRL-C]
                                (2) smpscr2.abs を 6002000H 番地にロードし、
                                    GO 6002000 [ﾘﾀｰﾝ] で実行。
                                (3) キーﾊﾟｯﾄﾞ操作
       					A  : (1) 画  面＝３２０ｘ２４０
                                                 カラー＝ＲＧＢモード
                                           : (2) 画  面＝３２０ｘ２４０
                                                 カラー＝８ビットモード
                                           : (3) 画  面＝６４０ｘ４８０
                                                 カラー＝８ビットモード
                                                （座標値もＸ，Ｙ２倍にする）
                                              A を押すと(1),(2),(3)が切り替わる
                                        B  : 画  面＝６４０ｘ２４０
                                             カラー＝８ビットモード
                                        C  : 画  面＝６４０ｘ４８０
                                             カラー＝８ビットモード
		[使用ファンクション]
                                SPR_Initial
                                SPR_SetEraseData
                                SPR_SetTvMode
                                SCL_AllocColRam
                                SCL_SetColRamMode
                                SCL_SetColRam
                                SCL_SetDisplayMode
                                SCL_SetFrameInterval
                                SCL_DisplayFrame
	                        SCL_Vdp2Init
	                        SCL_SetPriority
	                        SCL_SetSpriteMode
		[備考]		なし

	●smpspr70.c
		[タイトル]	追加機能による３Ｄテスト表示
		[動作内容]	オブジェクト間接続ポリゴンオブジェクトと
                                追加クラスタ定義項目である座標変換前ユーザ
                                コールバックルーチンおよびコンテキストエリア
                                を用いた生物モデルの動作シミュレーション。
                                パッドによるＴＶモード切り替えとモデルの
                                回転移動表示をする。
		[使用方法]	(1) 以下のコマンドでブートＲＯＭを初期化。
                                    RS [ﾘﾀｰﾝ]
                                    GO [ﾘﾀｰﾝ]
                                    [CTRL-C]
                                    G 400
                                    [CTRL-C]
                                (2) smpscr7.abs を 6002000H 番地にロードし、
                                    GO 6002000 [ﾘﾀｰﾝ] で実行。
                                (3) キーﾊﾟｯﾄﾞ操作
                                        A     : 画面＝３５２ｘ２４０
                                                グーローシェーディング表示
                                        B     : 画面＝７０４ｘ４８０
                                                ８ビットモードによる
                                                フラットシェーディング表示
                                        C     : 画面＝３５２ｘ２４０
                                                カラー＝ＲＧＢ   テクスチャ＋
                                                グーローシェーディング表示
                                        X     : モデルのＸ軸回転
                                        Y     : モデルのＹ軸回転
                                        Z     : モデルのＺ軸回転
                                        LEFT  : モデルのＸ軸マイナス移動
                                        RIGHT : モデルのＸ軸プラス移動
                                        UP    : モデルのＺ軸マイナス移動
                                        DOWN  : モデルのＺ軸プラス移動
		[使用ファンクション]
                                SYS_CHGSYSCK
	                        SPR_2Initial
                                SPR_2FrameChgIntr 
                                SPR_2SetTvMode
                                SPR_2FrameEraseData
	                        SPR_2OpenCommand
	                        SPR_2SysClip
	                        SPR_2LocalCoord
	                        SPR_2CloseCommand
	                        SPR_3Initial
	                        SPR_3SetTexture
	                        SPR_3SetLight
	                        SPR_3SetView
	                        SPR_3MoveCluster
	                        SPR_3SetZSortMinMax
	                        SPR_3SetClipLevel
	                        SPR_3CallAllCluster
	                        SPR_3DrawModel
	                        SPR_3Flush
                                SPR_3SetPixelCount
                                SCL_Vdp2Init
	                        SCL_SetPriority
                                SCL_SetSpriteMode
                                SCL_SetColRamMode
                                SCL_DisplayFrame
                                SCL_SetDisplayMode
		[備考]
                                以下の定義を 26 にするとシステム動作クロックが
                                ２６Ｍヘルツになり、画面幅も７０４から６４０に
                                なる。
                                #define		SYSTEM_CLOCK   28


2.注意事項

	なし

********************************** end of file ********************************
