*******************************************************************************
●readme.doc種別        ：各サンプル説明ファイル
●ファイル記号名称      ：mantim.txt
●対象ライブラリ記号名称：tim
●対象ライブラリ名称    ：タイマ
●バージョン　　        ：1.00
●作成者                ：N.T
●作成日                ：1994-07-29
●その他のメッセージ    ：なし
*******************************************************************************

1.サンプルの動作内容と使用方法
    ●smptim0.c
        [タイトル]  タイマサンプル(SCU)
        [動作内容]  SCUのタイマ0,タイマ1を使用したサンプルです。タイマ割り込み
                    ルーチンを登録することで、タイマがきちんと設定しているかど
                    うかをみています。
        [使用方法]  (1) 以下のコマンドでブートＲＯＭを初期化。
                         RS [ﾘﾀｰﾝ]
                         GO [ﾘﾀｰﾝ]
                         [CTRL-C]
                    (2) smpper0.abs を 6002000H 番地にロードし、
                        GO 6002000 [ﾘﾀｰﾝ] で実行。
                    (3)接続ペリフェラルのボタンを任意に押してください。
                    (4)途中で、各コネクタの接続ペリフェラルを交換しても正しく
                        、情報を書き込みます。

        [使用ファンクション]
                    ●TIM_T0_SET_CMP()
                    ●TIM_T1_SET_DATA()
                    ●TIM_T1_SET_MODE()
                    ●TIM_T1_ENABLE()
                    ●TIM_T0_ENABLE()
                    
    ●smptim1.c
        [タイトル]  タイマサンプル(FRT)
        [動作内容]  CPUのFRT(フリーランニングタイマ）を使用したサンプルです。
                    カウンタ値取得、時間待ちをおこなっています。
        [使用方法]  (1) 以下のコマンドでブートＲＯＭを初期化。
                         RS [ﾘﾀｰﾝ]
                         GO [ﾘﾀｰﾝ]
                         [CTRL-C]
                    (2) smpper0.abs を 6002000H 番地にロードし、
                        GO 6002000 [ﾘﾀｰﾝ] で実行。
                    (3)接続ペリフェラルのボタンを任意に押してください。
                    (4)途中で、各コネクタの接続ペリフェラルを交換しても正しく
                        、情報を書き込みます。

        [使用ファンクション]
                    ●TIM_FRT_INIT()
                    ●TIM_FRT_DELAY_16()
                    ●TIM_FRT_GET_16()
                    ●TIM_FRT_CNT_TO_MCR()
                    ●TIM_FRT_MCR_TO_CNT()
                    
********************************** end of file ********************************
