# Befehl: shsucdx

      SHSUCDX ist ein entladbarer CD-ROM-Laufwerkstreiber-Ersatz fuer MSCDEX.
      Er unterstuetzt bis zu 10 Laufwerke. Jedes Laufwerk ist einzel-Sektor-
      gepuffert und die letzten 10 Verzeichniseintraege werden zwischenge-
      speichert. Es kann jedem Laufwerk von jedem Treiber ein bestimmter
      Laufwerksbuchstabe zugeordnet werden.

## Syntax:

      shsucdx /D[:][?|*]Treiber[,[Buchstabe][,[Einheit][,[max]]]] [Schalter]
            TREIBER ist der Name des Geraetetreibers, der installiert ist, um
              das CD-ROM-Laufwerk zu kontrollieren. Eine Vorfixierung des
              Treibers mit '?' wird still ignorieren, dass es nicht existiert
              (oder aktuell kein CD-ROM ist); eine Vorfixierung mit '*' wird
              das ebenfalls ignorieren, aber es wird ein Laufwerk reserviert
              (siehe unten).
            BUCHSTABE ist der erste Laufwerksbuchstabe der der EINHEIT auf
              diesem TREIBER zugewiesen wird. Standard ist der erste verfueg-
              bare Buchstabe. Anmerkung: Die Laufwerksbuchstaben, die nach-
              folgenden EINHEITEN zugewiesen werden, werden immer hoeher sein,
              als diejenigen, die frueheren Einheiten zugewiesen wurden.
            EINHEIT ist die erste Einheit auf diesem Treiber, der ein Laufwerk
              zugewiesen wurde. Einheit 0 ist Standard.
            MAX ist die maximale Anzahl von EINHEITEN auf diesem TREIBER die
              Laufwerken zugewiesen wurde. Standard ist alle EINHEITEN (oder
              alle verbleibenden EINHEITEN, falls EINHEIT angegeben wurde).

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      /D  Driver (TREIBER): Diese Option wird dazu verwendet, den Namen des
          Geraetetreibers zu spezifizieren. Es kann auch anzeigen, welche
          Einheit(en) zugewiesen werden sollten und mit welchem Buchstaben.
          Laufwerksmanipulation: Beim Installieren kann /D auch dazu verwendet
          werden, Platz fuer zusaetzliche Laufwerke zu reservieren. Verwenden
          Sie eine einzelne Ziffer um anzugeben, wieviele Laufwerke reserviert
          werden sollen (z.B.: /D1). (Falls Sie zufaellig einen Geraetetreiber-
          namen mit einer einzelnen Ziffer haben sollten, verwenden Sie das
          '?' Vorzeichen.) Nach der Installation wird die gleiche Option die
          zuletzt zugewiesenen Laufwerke entfernen. Es ist moeglich, beide
          Varianten von /D anzugeben; in diesem Fall wird das (die) aktuelle(n)
          Laufwerk(e) entfernt und danach das (die) neue Laufwerk(e) hinzuge-
          fuegt. Es kann aber nur ein Laufwerksbuchstabe verwendet werden, der
          kleiner oder gleich dem Wert von LASTDRIVE / LASTDRIVEHIGH ist.
      /L  Letter (BUCHSTABE): Diese Option ist eine Alternative zu der
          BUCHSTABEN Komponente /D, der es folgen muss (z.B.: /D:TREIBER
          /L:BUCHSTABE). Es kann auch dazu verwendet werden, die Zahl der
          installierten Laufwerke auszugeben (/L:0, wird 255 ausgeben, wenn
          nicht installiert) und den Buchstaben jedes zugewiesenen Laufwerkes
          (/L:1, /L:2 usw, mit A: = 1 und 255 wenn das Laufwerk nicht
          zugewiesen ist). Es kann aber nur ein Laufwerksbuchstabe verwendet
          werden, der kleiner oder gleich dem Wert von LASTDRIVE /
          LASTDRIVEHIGH ist.
      /C  Verwendet konventionellen anstelle von hohem Speicher.
      /V  Speicherstatistik: Wenn diese Option bei der Installation verwendet
          wird, wird eine Zusammenfassung des Speicherverbrauchs angezeigt.
          Diese Zusammenfassung beinhaltet:
            Static   Code und Variablen
            Dynamic  Daten fuer jedes Laufwerk und Absatzrundung
            Total    Gesamter Speicherverbrauch
          Information: Wenn /V zusammen mit /? verwendet wird oder nach der
          der Installation zeigt diese Option auch die Kompilier- und Lauf-
          zeitoptionen von SHSUCDX an. Diese Information beinhaltet:
            8086/386      Den erforderlichen Mindestprozessor
            CD root form  TRUENAME gibt \\D.\A.\ anstelle von D:\ aus
            High Sierra   Das Originalformat fuer das CD Dateisystem
            Joliet        Das Windowsformat fuer lange Namen
            Image on CD   Ermoeglicht den Zugang zu einem Image das selbst auf
                          einer CD ist.
      /~   Verwendung der Tilde: Der ISO Standard erlaubt es bei CDs, dass
           Namen bis zu 31 Zeichen haben duerfen und Joliet darf Namen mit bis
           zu 64 Zeichen haben. Wenn das bei DOS auf 8.3 reduziert wird, kann
           das zu mehreren gleichen Eintraegen fuehren. Diese Option entfernt
           die Duplikate, indem es eine Tilde mit einer Zahl nach dem Namen
           (den ersten Zeichen) anhaengt (vergleichbar mit dem, was Windows
           tut). Standardmaessig sind Tilden ausgeschaltet.
           Diese Option ist auch nach der Installation verfuegbar. Es wird
           selbstaendig den Status wechseln ( wenn z.B: die Tilden aktuell
           eingeschaltet sind, wird /~ sie ausschalten und umgekehrt). Tilden
           koennen explizit ein- oder ausgeschaltet werden, indem man ein  '+'
           oder ein '-' Zeichen anfuegt (z.B: /~+ schaltet Tilden ein, unab-
           haengig vom aktuellen Zustand). Die Problematik mit den langen
           Dateinamen (Long File Names) wird umgangen, wenn eine LFN-Schnitt-
           stelle bereit gestellt wird zum Beispiel durch das Programm
           DOSLFN.
      /R  Entfernt das "Nur-Lesen" Attribut.
      /I  Installiert unter allen Umstaenden, selbst wenn ein anderer
          CD-ROM-Laufwerkstreiber aktiv ist.
      /U  Entlaedt den shsucdx Treiber aus dem Speicher.
      /Q  Still (Quiet). Verhindert das Anzeigen der Urheberrechtsnotiz.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      SHSUCDX hat folgende Beendigungswerte (EXITCODES/ERRORLEVEL):
           0  Nicht installiert, Hilfe, Option gesetzt
        1-32  Laufwerksnummer des ersten installierten Laufwerks (A=1)
         246  Ungueltige oder unbekannte Option
         247  Kann nicht deinstallieren
         248  Nicht genuegend Speicher
         249  Keine Laufwerke zugewiesen (z.B. nicht installiert)
         250  Keine Laufwerksbuchstaben verfuegbar
         251  Die Einheit auf dem Treiber existiert nicht
         252  Ungueltiger oder nicht existenter Treiber
         253  Bereits installiert
         254  Nicht unterstuetzte DOS-Version
         255  386 erforderlich

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      In der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        DEVICE=XCDROM.SYS /D:SHSU001
      In der AUTOEXEC.BAT:
        SHSUCDX /D:SHSU001

      Komplexeres Beispiel mit mehreren CD-Laufwerken:
      In der CONFIG.SYS /FDCONFIG.SYS:

        MENU 1.    FreeDOS
        MENU 2.    FreeDOS  + IDE CD-ROM (XDROM)
        MENU 3.    FreeDOS  + USB CD-ROM (NOVAC)
        MENU 4.    FreeDOS  + ASPI CD-ROM  (SCSI AIC-75XX 78XX)
        MENU 5.    FreeDOS  + IDE CD-ROM + USB CD-ROM + ASPI CD-ROM
        lastdrivehigh=U
        25?DEVICEHIGH=\fdos\bin\xcdrom.sys /D:IDE-CD
        35?DEVICEHIGH=\fdos\drivers\usb\usbaspi.sys
        35?DEVICEHIGH=\fdos\drivers\usb\usbcd.sys /D:USB-CD
        45?DEVICEHIGH=\fdos\drivers\aspi\aspi8dos.sys
        45?DEVICEHIGH=\drivers\scsi\aspicd.sys /D:ASPICD

      IN DER AUTOEXEC.BAT:
        SHSUCDX /D:IDE-CD,R /D:*ASPICD,S /D:?USB-CD,U /L:0

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      atapicdd.sys
      autoexec.bat
      config.sys
      doslfn
      fdconfig.sys
      lastdrive
      lastdrivehigh
      mscdex
      xcdrom.sys
      udvd.sys

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2003-2004 Robert Platt, aktualisiert 2009 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.