# Befehl: installhigh

      INSTALLHIGH startet ein TSR-Programm (ein Programm, dass im Speicher
      bleibt) ohne eine Umgebung, anstelle von Befehlen wie LH oder LOADHIGH.
      INSTALLHIGH laedt ein TSR-Programm in den hohen Speicher, waehrend
      INSTALL ein TSR-Programm in den unteren oder konventionellen Speicher
      laedt.
      INSTALLHIGH ist ein CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS-Befehl.

## Syntax:

      installhigh=[[Laufwerk][Pfad][Dateiname]] [Optionen]
                  Laufwerk   Der Laufwerksbuchstabe, z.B.: C:
                  Pfad       Der zu waehlende Pfad, z.B.: \Beispiel\
                  Dateiname  Die zu startende TSR-Datei, z.B.: test.sys

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      Optionen  Das sind die Optionen des zu startenden TSR-Programms. Es
                handelt sich nicht um Optionen des "installhigh"-Befehls.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      INSTALLHIGH laedt das durch Laufwerk:\Pfad\Dateiname spezifizierte
      Programm.
      Es wird normalerweise dazu benutzt, TSR Programme (TSR = beende und
      bleibe resident im Speicher) mit einem minimalen Umgebungsblock zu laden.
      Die Optionen sind fuer den Treiber selbst; vgl. auch die Dokumentation
      zu den Optionen und ihre Verwendung, die mit dem speziellen Treiber
      geliefert wurde.
      Da INSTALLHIGH den Treiber in den hohen Speicher laedt, bleibt im unteren
      oder konventionellen Speicher mehr freier Platz fuer andere Treiber oder
      Programme uebrig.
      Damit ein Treiber oder ein Programm in den hohen Speicher geladen werden
      kann, muss zuvor ein Verwalter fuer den hohen Speicherbereich wie z.B.
      HIMEM oder HIMEMX oder JEMMEX geladen werden.
      INSTALLHIGH ist ein interner Befehl, d.h. der Befehl ist in der
      kernel.sys enthalten. Es wird zur Ausfuehrung des Befehls kein
      zusaetzlicher Befehl (Datei) benoetigt.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      IN DER CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        installhigh=C:\fdos\bin\ctmouse.exe

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      config.sys
      fdconfig.sys
      fdxms
      fdxms286
      himem
      himemx
      install
      jemmex
      lh
      loadhigh

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 1998 Jim Hall, aktualisiert 2008 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.