Next: Soporte en la Zaurus Up: Aspectos para i18n de Previous: Que aspectos de i18n Contents

###
Unicode en la Zaurus

En Unicode cada caracter ocupa dos bytes. Los caracteres Unicode soportados por defecto en el ROM de la Zaurus comprenden del \u0020 al \u007E los cuales son equivalentes al ASCII y a los caracteres ISO8859-1 - Latin-1 comprendidos entre el 0x20 al 0x7E; y del \u00A0 al \u00FF que son idénticos al juego de caracteres ISO8859-1 comprendidos entre el 0xA0 al 0xFF. Este juego de caracteres se puede consultar directamente en la Zaurus en las opciones de escritura de barra de tareasm seleccionando la opción Unicode.