Next: Configuración de tmake.conf para Up: Configuracion básica para programación Previous: Para RedHat V 9 Contents

###
Variables de entorno del compilador multiplataforma

Después de que el SDK y el compilador (toolchain) son instalados, se recomienda crear dos archivos secuenciales ( batch files ) en el directorio de inicio( homedir ). Uno para configurar las variables de entorno para compilar versiones para x86 de aplicaciones Zaurus (usando qvfb), y otro para configurar las variables de entorno para realizar compilación nativa para el procesador ARM de la Zaurus.

- El archivo secuencial #1, `dev-x86-qpe.sh` debe contener las siguientes líneas:

  export QPEDIR=/opt/Qtopia

  export QTDIR=/opt/Qtopia

  export PATH=$QTDIR/bin:$PATH

  export TMAKEPATH=/opt/Qtopia/tmake/lib/qws/linux-generic-g++

  export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH

  echo "Entorno alterado para desarrollo en x86 de Sharp Zaurus"

- El archvio secuencial #2, `dev-arm-qpe.sh` debe contener las siguientes líneas:

  QPEDIR=/opt/Qtopia/sharp

  QTDIR=/opt/Qtopia/sharp

  PATH=${QTDIR}/bin:${QPEDIR}/bin:${CROSSCOMPILE}:${PATH}

  TMAKEPATH=/opt/Qtopia/tmake/lib/qws/linux-sharp-g++/

  #LD_LIBRARY_PATH=${QTDIR}/lib:${LD_LIBRARY_PATH}6.5

  export QPEDIR QTDIR PATH TMAKEPATH LD_LIBRARY_PATH

  echo "Entorno alterado para desarrollo en ARM de Sharp Zaurus"

Cuando se desee compilar y probar aplicaciones x86 se deberá ejecutar el siguiente comando desde el directorio de inicio ( home ):

  #source dev-x86-qpe.sh

Cuando se desee compilar y probar aplicaciones ARM en la Zaurus se deberá ejecutar:

  #source dev-arm-qpe.sh

Next: Configuración de tmake.conf para Up: Configuracion básica para programación Previous: Para RedHat V 9 Contents