[data]
type=network
version="3.11.136"

[disks]
1=., "Xircom Ethernet Adapter 10/100 Network Drivers Disk", disk 1

[netcard]
XIRCMAC="Xircom Ethernet Adapter 10/100 NDIS 2.01 Real Mode", 0, NDIS, Ethernet, REAL, XIRCMAC_INST, XIRCMAC_INI
XIRC$ODI="Xircom Ethernet Adapter 10/100 ODI for Netware", 0, NDIS, Ethernet, 0x04, XIRCODI_INST, XIRCODI_INI

[XIRCODI_INST]
mlid=ce3odi.com

[XIRCODI_INI]

[XIRCMAC_INST]
netdir=1:ce3ndis.exe
device=ce3ndis.exe, @netdir\ce3ndis.exe
mlid=1:ce3odi.com

[XIRCMAC_INI]
DriverName=XIRCOM$
param=INT,"Interrupt",int,"3,15,1",5,0x02
param=IOADDRESS,"IOaddress",hex,"0x200,0x380,0x20",0x320,0x02
param=MEM,"MEMORY",hex,"0xC0000,0xE8000,0x02000",0xD2000,0x02
param=MODE,"MODE",text,"MEMORY,IO","MEMORY",0x02
param=LINKDISABLE,"Link Disable",keyonly,,,0x02
param=FULLDUPLEX,"Full Duplex",keyonly,,,0x02
param=NOEARLYTX,"No Early Transmit",keyonly,,,0x02
param=LINESPEED,"LINESPEED",text,"10,100",,0x02
param=WORDSIZE,"WORDSIZE",text,"8,16",,0x02

