ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Изучение зависимости сопротивления реальных проводников от их геометрических параметров и удельных сопротивлений материалов. Цель: определить удельное сопротивление проводника и сравнить его с табличным значением. 1. Краткое теоретическое описание Немецкий физик Георг Ом (1787-1854) в 1826 году обнаружил, что отношение напряжения U между концами металлического проводника, являющегося участком электрической цепи, к силе тока I в цепи есть величина постоянная: (1) Эту величину R называют электрическим сопротивлением проводника. Электрическое сопротивление измеряется в Омах. Электрическим сопротивлением 1 Ом обладает такой участок цепи, на котором при силе тока 1 А напряжение равно 1 В: Опыт показывает, что электрическое сопротивление проводника прямо пропорционально его длине L и обратно пропорционально площади S поперечного сечения проводника: (2) Постоянный для данного вещества параметр r называется удельным электрическим сопротивлением вещества. Удельное сопротивление измеряется в Ом? м. 2. Порядок выполнения работы 2.1. Соберите на монтажном столе электрическую схему, показанную на рисунке: Рис.1. 2.2. Выберите материал проводника – никель, установите значения длины и площади поперечного сечения: L = 100 м; S = 0.1 мм2; 2.3. Определите экспериментально с помощью мультиметра напряжение на проводнике. Для этого необходимо подключить параллельно проводнику мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, соблюдая полярность. Запишите показания мультиметра. 2.4. Определите экспериментально с помощью мультиметра силу тока в цепи. Включите мультиметр в режиме измерения постоянного тока последовательно в цепь, соблюдая полярность. Запишите показания мультиметра. 2.5. Рассчитайте сопротивление проводника по формуле (1). 2.6. Определите удельное сопротивление никеля по формуле (2). 2.7. Проделайте пункты 2.3 – 2.6. изменяя длину, но, не меняя площадь поперечного сечения и материал проводника. 2.8. Результаты измерений занесите в таблицу:
№ опыта | Длина, м | Напряжение, В | Сила тока, А | Сопротивление, Ом | Удельное сопротивление, Ом? м
1 |  |  |  |  |
2 |  |  |  |  |
3 |  |  |  |  |
4 |  |  |  |  |
5 |  |  |  |  |
2.9. Найдите среднее значение удельного сопротивления и сравните его с табличным значением. 2.10. Измерьте сопротивление проводника непосредственно с помощью омметра. Сравните полученные результаты. Сформулируйте выводы по проделанной работе. 3. Контрольные вопросы. 3.1. Что называют удельным сопротивление проводника? 3.2. Как зависит сопротивление проводника от его длины? 3.3. По какой формуле можно рассчитать удельное сопротивление проводника? 3.4. В каких единицах измеряется удельное сопротивление проводника?

Возврат в оглавление